服务

概述
  您可以通过此页面修改与您从服务列表上选择的服务相关的参数。
服务名称
  此字段指定了服务名。 通常情况下，您不用修改此字段。
服务端口
  此字段指定了与服务相关的物理端口。
协议
  这些选择框确定了启用此服务的网络协议。
过滤器
  指定此服务的数据过滤器。
  0 表示无过滤器，数据不进行修改便可通过。
  1 表示文本置换，LF的默认值为CRLF。
  2 表示AppleTalk作业。过滤器由选择的硬件和选项决定。
  3 将普通文本转换成PostScript。
  4 将输出数据转换成PostScript标记二进制。
控制串
  指定每次作业开始或结束时发送的字符串。
Raw TCP 端口
  若为非零则定义用于连接此服务的TCP（传输控制协议）端口。
双向
  若选择此选项，服务将会把数据从设备发送回网络。 通常情况下，您不用修改此字段。 在非双向PostScript设备的情况下，您要关闭双向支持来启用AppleTalk欺骗。