NetBIOS (Cablé)

Généralités
  Cette page permet de modifier les paramètres NetBIOS.
NETBIOS/IP
  Permet les communications à l'aide du protocole Internet (IP)
Nom de l'ordinateur
  Le nom de l'ordinateur correspond aux 15 premiers caractères du nom de noeud du périphérique.
Méthode du serveur WINS
  Pour NetBIOS/IP, avec STATIC, le périphérique utilise les valeurs présentes dans les champs serveur WINS. Avec AUTO, le périphérique essaye d'utiliser DHCP pour acquérir ces paramètres lors de la mise sous tension ou de la réinitialisation du serveur. La méthode BOOT dans la page TCP/IP doit être configurée sur Auto ou DHCP pour activer DHCP. Pour désactiver l'enregistrement auprès de WINS, configurez la méthode comme STATIC et donnez aux adresses IP des serveurs WINS primaire et secondaire une valeur de 0.0.0.0
Adresse IP du serveur WINS primaire
Adresse IP du serveur WINS secondaire
  Entrez l'adresse IP voulue du serveur WINS primaire, et du serveur WINS secondaire optionnel à utiliser par l'unité.