Беспроводной (Персональная)

Обзор
  Устройства Brother обеспечивают как безопасное личное использование, так и безопасное использование на предприятии. Эта страница предназначена для настройки использования устройства дома или в личных целях.
Режим связи
  Существует два типа беспроводных сетей: режим инфраструктуры и прямое подключение (Ad-hoc)
Инфраструктура
  Главным элементом сети в режиме инфраструктуры является центральная точка доступа (обычно беспроводной маршрутизатор). Именно через эту центральную точку доступа устройство Brother принимает все задания.
Ad-hoc
  В одноранговых сетях (называемых также ad hoc или P2P-сетями) отсутствует центральная точка доступа. Каждый беспроводной клиент связывается непосредственно с другим таким же. Если для беспроводного устройства установлен этот режим, оно получает все задания непосредственно с компьютера, отправляющего данные.
Имя беспроводной сети (SSID)
  Идентификатор SSID (Service Set Identifier) указывает, какую беспроводную сеть нужно использовать.
Канал
  В беспроводных сетях используются каналы. Можно использовать до 13 каналов. Однако в большинстве стран число доступных каналов ограничено.
Метод проверки подлинности и режим шифрования
  Большинство беспроводных сетей используют тот или иной способ защиты.
  Параметры безопасности определяют метод проверки подлинности (как устройство идентифицирует себя в сети) и шифрование (как шифруются пересылаемые через сеть данные).
  Если при настройке беспроводного устройства эти параметры указаны неправильно, устройство не сможет установить соединение с беспроводной сетью.
  Поэтому настраивать эти параметры нужно внимательно.
  Чтобы узнать, какие способы проверки подлинности и шифрования поддерживает ваше беспроводное устройство для домашнего (личного) использования, смотрите информацию ниже.
Методы проверки подлинности
  Это устройство поддерживает следующие способы проверки подлинности для домашнего (личного) использования:
  - Открытая система
  - Общий ключ (только в режиме инфраструктуры)
  - WPA/WPA2-PSK
Открытая система
  Беспроводным устройствам разрешен доступ к сети без проверки их подлинности.
Общий ключ (только в режиме инфраструктуры)
  Все устройства используют для доступа к беспроводной сети общий, предварительно заданный секретный ключ.
WPA/WPA2-PSK
  Все устройства используют для доступа к беспроводной сети общую, предварительно заданную секретную фразу-пароль.
  Данный метод проверки подлинности обеспечивает безопасность соединения с помощью мощного метода шифрования.
  WPA/WPA2-PSK может использоваться только в беспроводных сетях с режимом инфраструктуры.
Методы шифрования
  Шифрование применяется для защиты самих данных. Данное устройство поддерживает следующие способы шифрования для домашнего (личного) использования:
Нет
  Метод шифрования не используется.
WEP
  Если используется метод WEP (Wired Equivalent Privacy), данные передаются и принимаются с применением секретного ключа.
TKIP
  Протокол TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) позволяет избежать предсказуемости, которая может применяться злоумышленниками для нахождения слабых мест системы безопасности, появляющихся в результате присвоенных вручную ключей WEP. Ключи TKIP генерируются автоматически. Они более длинные, чем ключи WEP, и поэтому предлагают более высокий уровень безопасности по сравнению со стандартными ключами WEP.
AES
  AES (стандарт расширенного шифрования) является стандартом устойчивого шифрования, авторизированным Wi-Fi®.
Сетевой ключ
  Для каждого метода защиты есть правила:
Открытая система/Общий ключ с WEP
  Введите ключ WEP, который будет использоваться для доступа к сети. Этот ключ является 64-разрядным или 128-разрядным значением, которое должно быть введено в формате ASCII или в шестнадцатеричном формате (HEXADECIMAL).
64(40)бит ASCII
  Используются 5 текстовых знаков.
  например: Hello (заглавные и строчные буквы различаются)
64(40)бит шестнадцатеричный
  Используются 10 знаков шестнадцатеричных данных.
  например: 71f2234aba
128(104)бит ASCII
  Используются 13 текстовых знаков.
  например:B318 Wirelesscomms (заглавные и строчные буквы различаются)
128(104)бит шестнадцатеричный
  Используются 26 знаков шестнадцатеричных данных.
  например: 71f2234ab56cd709e5412aa3ba
WPA/WPA2-PSK и TKIP/AES
  Используется предварительно заданный общий ключ (PSK) длинной более 7, но менее 64 символов.