## 耗材与配件

本章介绍有关订购机器所适用耗材、配件和维护零件的信息。

本章内容包括：

- 购买方法

- 可用耗材

- 可用维护零件

- 更换墨粉盒

- 检查更换件的使用寿命

不同国家/地区的可用配件不同。请联系您的销售代表获取可用配件列表。

## 购买方法

如要订购东芝泰格授权的耗材、配件与维护零件，请联系您购买机器的当地 东芝泰格经销商或零售商。

## 可用耗材

当耗材使用寿命结束时，您可以为您的机器订购以下类型的耗材：

类型 | 平均打印页数[a] | 零件名称
--- | --- | ---
高打印量 | 约 2,500 页 | T-2210C
[a] 额定打印量值符合 ISO/IEC 19752 标准。

有关更换墨粉盒的详细信息，请参见更换墨粉盒页。

根据选项和作业模式，墨粉盒的使用寿命可能不同。

您必须在您购买机器所在的国家/地区内购买墨粉盒等耗材。否则，耗材会与您的机器不兼容，原因是其系统配置因国家/地区而异。

东芝泰格不推荐使用非原装东芝泰格墨粉盒，如重新装填或改装的墨粉盒。东芝泰格无法保证非原装东芝泰格硒鼓的质量。机器保修不涵盖由于使用非原装东芝泰格墨粉盒而需要的服务或维修。

## 可用维护零件

为避免因部件磨损而导致的打印质量和进纸问题，同时也为了使机器始终处于最佳工作状态，在达到指定的页数或使用寿命到期后，应更换以下零件。

零件 | 平均打印页数[a] | 零件名称
--- | --- | ---
进纸器橡胶垫 | 约 20,000 页 | RMO ADF RUBBER
传墨辊 | 约 50,000 页 | ROLLER-TRANSFER
定影器装置 | 约 50,000 页 | FUSER
搓纸轮 | 约 50,000 页 | ROLLER-PICK UP
纸盒单元 | 约 50,000 页 | CASSETTE
[a] 打印速度受所用操作系统、计算性能、应用软件、连接方式、介质类型、介质大小和作业复杂度影响。

如想购买维护零件，请联系您购买机器的经销商。

只能由您购买机器的授权服务供应商、经销商或零售商更换维护零件。保修范围不包括更换超过使用寿命的维护部件。

## 更换墨粉盒

当硒鼓已经达到其预计的硒鼓寿命时：

- 寿命结束 更换新的墨粉盒显示在屏幕上。

- 机器停止打印。收到的传真保存在内存中。

这时需要更换墨粉盒。检查打印机所用墨粉盒的类型（请参阅可用耗材）。

1. 打开前门。

2. 拉出墨粉盒。

3. 打开新墨粉盒的包装。

4. 撕开包装胶带，拆掉用于保护墨粉盒的包装纸。

5. 找到墨粉盒两端的密封胶带。把胶带小心地从墨粉盒中完全拉出来，然后扔掉。

   正确撕下时，密封胶带应长于 60 厘米。 握住墨粉盒，从墨盒上笔直撕下封条。小心不要弄断封条。否则，将不能使用墨粉盒。 请参见墨粉盒包装纸上的示意图片。

6. 慢慢摇动墨粉盒 5 至 6 次，使盒内墨粉均匀分布。这将确保每盒墨粉能够打印出最多份数。

   如果不慎将墨粉沾到衣物上，请用干布擦拭并用冷水清洗。热水会使墨粉渗入到衣服纤维中。

   请勿接触墨粉盒下面的绿色部分。请使用墨粉盒上的手柄，以免触及此区域。

7. 握住墨粉盒上的手柄，将其慢慢插入机器的开口中。

   墨粉盒侧面的垫片和机器内部对应的凹槽会引导墨粉盒进入正确位置，直到完全锁定到位。

8. 关闭前门。确保关紧机盖。

## 检查更换件的使用寿命

如果经常发生卡纸或打印问题，请检查您的机器已经打印的页数。如有必要，更换相应零件。

1. 按控制面板上的菜单。

2. 按左/右箭头直到显示系统设置，然后按 OK。

3. 按左/右箭头直到显示维护，然后按 OK。

4. 按左/右箭头直到显示耗材寿命，然后按 OK。

5. 按左/右箭头，直到出现所需的项目，然后按 OK。

   - 耗材信息：打印耗材信息页。

   - 总寿命：显示打印的总页数。

   - ADF 扫描：显示使用 ADF 扫描的页数。

   - 平板扫描：显示使用扫描仪玻璃板扫描的页数。

6. 按停止/清除返回就绪模式。