## 规格

本章将向您介绍机器不同功能等规格。

本章内容包括：

- 硬件规格

- 环境规格

- 电子规格

- 打印介质规格

## 硬件规格

项目 | 说明
--- | ---
尺寸 | 高度 | e-STUDIO220S: 275.8 毫米 e-STUDIO221S: 318.9 毫米
深度 | e-STUDIO220S: 409 毫米 e-STUDIO221S: 415.4 毫米
宽度 | e-STUDIO220S: 416 毫米 e-STUDIO221S: 416 毫米
重量 | 机器包括耗材 | e-STUDIO220S: 10.59 千克 e-STUDIO221S: 11.55 千克
包装重量 | 纸张 | e-STUDIO220S: 2.13 千克 e-STUDIO221S: 2.29 千克
塑料 | e-STUDIO220S: 0.62 千克 e-STUDIO221S: 0.49 千克

## 环境规格

项目 | 描述
--- | ---
噪声水平[a] | 就绪模式 | 26 分贝
打印模式 | 50 分贝
复印模式（扫描仪玻璃板） | 50 分贝
复印模式（进纸器） | 52 分贝
温度 | 操作 | 10 到 32 °C
存放 | 10 到 32 °C
湿度 | 操作 | 20-80% 相对湿度
存放 | 20-80% 相对湿度
[a] 声压级，ISO 7779。已测试配置：机器基本安装，A4 纸，单面打印。

## 电子规格

电源要求取决于销售设备的国家/地区。不要转换操作电压。这样做可能会损坏设备并失去产品保修权利。

项目 | 描述
--- | ---
额定电源 [a] | 220 伏型号 | AC 220-240 V
功耗 | 平均运行模式 | 小于 370 W
就绪模式 | 小于 45 W
节能模式 | 小于 10 W
电源关闭模式 | 小于 1 W
[a] 有关机器的正确电压、频率（赫兹）和电流类型，请参见机器上的铭牌。

## 打印介质规格

类型 | 大小 | 尺寸 | 打印介质重量[a]/容量[b]
--- | --- | --- | ---
纸盘 1 | 手动纸盘
普通纸 | Letter | 216 x 279 毫米 | 60 到 120 克/平方米 250 张 80 克/平方米 | 60 到 163 克/平方米 1 张叠放
Legal | 216 x 356 毫米
US Folio | 216 x 330 毫米
A4 | 210 x 297 毫米
Oficio | 216 x 343 毫米
JIS B5 | 182 x 257 毫米 | 60 到 90 克/平方米 150 张 80 克/平方米
ISO B5 | 176 x 250 毫米
Executive | 184 x 267 毫米
A5 | 148 x 210 毫米
A6 | 105 x 148 毫米
信封 | Monarch Env. | 98 x 191 毫米 | 不在纸盘 1 中 | 75 到 90 克/平方米 1 张叠放
No.10 Env. | 105 x 241 毫米
DL Env. | 110 x 220 毫米
C5 Env. | 162 x 229 毫米
C6 Env. | 114 x 162 毫米
厚纸 | 请参阅普通纸部分 | 请参阅普通纸部分 | 90 克/平方米 | 90 克/平方米 1 张叠放
薄纸 | 请参阅普通纸部分 | 请参阅普通纸部分 | 60 到 70 克/平方米 | 60 到 70 克/平方米 1 张叠放
透明胶片 | 请参阅普通纸部分 | 请参阅普通纸部分 | 不在纸盘 1 中 | 138 到 146 克/平方米 1 张叠放
标签纸[c] | Letter、Legal、US Folio、A4、JIS B5、ISO B5、Executive、A5、Statement | 请参阅普通纸部分 | 不在纸盘 1 中 | 120 到 150 克/平方米 1 张叠放
卡片纸 | Letter、Legal、US Folio、A4、JIS B5、ISO B5、Executive、A5、Statement、明信片 4x6 | 请参阅普通纸部分 | 不在纸盘 1 中 | 105 到 163 克/平方米 1 张叠放
最小尺寸（自定义） | 76 x 127 毫米 | 60 到 163 克/平方米 |
最大尺寸（自定义） | 216 x 356 毫米
[a] 如果介质重量超过 120 克/平方米，请将纸张逐张装入纸盘中。 [b] 最大容量取决于介质重量、厚度和环境因素。 [c] 平滑度：100 到 250（镀银）。