## 入门

本章将分步向您介绍安装连接 USB 的机器与软件的步骤。

本章内容包括：

- 安装硬件

- 随附的软件

- 系统要求

- 安装连接 USB 的机器驱动程序

- 本地共享您的机器

受支持的可选设备和功能可能会因型号而异。请检查型号名称。 （请参阅不同型号的功能）。

## 安装硬件

本章所述为“快速安装指南”中介绍的硬件安装步骤。务必首先阅读“快速安装指南”，然后执行下列步骤：

1. 选择一个稳定的位置。

   选择一个平坦、稳定、宽敞通风的地方。留出足够的空间来打开机盖和纸盘。

   此区域应通风良好，并远离直射阳光或者热源、冷源和湿气。请勿使机器靠近办公桌或工作台边缘。

   适合在海拔低于 1,000 米的地方进行打印。请参考海拔高度设置来优化打印（请参阅海拔调整）。

   将机器放在平坦稳定的表面上，倾斜不得超过 2 毫米。否则可能会影响打印质量。

2. 打开机器的包装，检查所有内附物品。

3. 撕开所有胶带。

4. 安装墨粉盒。

5. 装入纸张（请参阅在纸盘中装纸）。

6. 确保所有线缆都连接到机器。

   电源插座应安装在方便插拔且靠近本机的位置。

7. 打开机器开关。

主电源失灵时，本设备不可操作。

## 随附的软件

设置了机器并将它连接至计算机后之后，您必须安装机器软件。

操作系统 | 内容
--- | ---
Windows | 打印机驱动程序: 使用此驱动程序可以充分利用本机器的功能。 扫描仪驱动程序: 提供用于扫描机器中文档的 TWAIN 和 Windows Image Acquisition (WIA) 驱动程序。 东芝扫描和传真管理器: 您可查看关于扫描和传真管理器程序的信息以及已安装的扫描驱动程序状况。

## 系统要求

开始安装之前，请确认您的系统满足以下要求：

### Windows

您的机器支持以下 Windows 操作系统。

操作系统 | 要求（推荐）
--- | ---
CPU | RAM | 可用硬盘空间
Windows 2000 | Pentium II 400 MHz (Pentium III 933 MHz) | 64 MB (128 MB) | 600 MB
Windows XP | Pentium III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz) | 128 MB (256 MB) | 1.5 GB
Windows Server 2003 | Pentium III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz) | 128 MB (512 MB) | 1.25-2 GB
Windows Server 2008 | Pentium IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz) | 512 MB (2048 MB) | 10 GB
Windows Vista | Pentium IV 3 GHz | 512 MB (1024 MB) | 15 GB
Windows 7 | Pentium IV 1 GHz 32 位或 64 位处理器或更高版本 | 1 GB (2 GB) | 16 GB
支持使用 128 MB 内存的 DirectX 9 图形（用于启用 Aero 主题）。 DVD-R/W 驱动器
Windows Server 2008 R2 | Pentium IV 1 GHz (x86) 或 1.4 GHz (x64) 处理器（2 GHz 或更快） | 512 MB (2048 MB) | 10 GB

对于所有 Windows 操作系统，最低要求为 Internet Explorer 5.5 或更高版本。 具有管理员权限的用户可以安装该软件。 Windows Terminal Services 与本机器兼容。

## 安装连接 USB 的机器驱动程序

本地连接的打印机是使用 USB 电缆与您的计算机直接连接的机器。

选择自定义安装可让您选择要安装的程序。 USB 电缆的长度不得超过 3 米。

### Windows

您可以使用典型或自定义方法安装机器软件。

建议大多数使用与您的计算机直接连接机器的用户执行下列步骤。将安装机器运行所需的所有组件。

1. 确保机器与您的计算机连接，并打开电源。

   如果在安装过程中显示找到新的硬件向导窗口，请在窗口右上角单击 以关闭窗口，或单击取消。

2. 在光盘驱动器中插入随附的软件光盘。

   - 软件光盘应自动运行并出现一个安装窗口。

   - 如果未出现安装窗口，请单击开始，然后单击运行。键入 X:\Setup.exe，用代表您驱动器的字母替换 “X”。单击确定。

   - 如果使用 Windows Vista、Windows 7 和 Windows 2008 Server R2，请单击开始 > 所有程序 > 附件 > 运行。

     键入 X:\Setup.exe，用代表驱动器的字母替换 “X”，然后单击确定。

   - 如果 Windows Vista、Windows 7 和 Windows 2008 Server R2 中显示自动播放窗口，请在安装或运行程序字段中单击运行 Setup.exe，然后单击用户帐户控制窗口中的继续或是。

3. 单击下一步。

   如有必要，请从下拉列表中选择语言

4. 选择典型，然后单击下一步。

   如果您的机器尚未连接到计算机，将显示以下窗口。 连接机器后，请单击下一步。 如果此时不想连接机器，请单击下一步，然后单击下一屏幕上的否。然后将开始安装，安装结束后不会打印测试页。 根据使用的机器和界面的不同，此“用户指南”中出现的安装窗口可能会有所差异。

5. 完成安装后，将出现一个窗口，询问您是否打印测试页。如果您选择打印测试页，请选中相应复选框，然后单击下一步。否则，只需单击下一步，跳到步骤 7。

6. 如果测试页打印正确，请单击是。

   否则，请单击否重新打印。

7. 单击完成。

如果打印机驱动程序无法正常运行，请卸载它然后重新安装。 对于 Windows，请执行下列步骤卸载驱动程序。 确保机器与计算机连接，并打开电源。 从开始菜单选择程序或所有程序 > 您的打印机驱动程序名称 > 维护。 选择删除，然后单击下一步。 您将看到一个组件列表，供您单独删除任一组件。 选择要删除的组件，然后单击下一步。 如果您的计算机要求确认选择，请单击是。 将从计算机中删除所选驱动程序及其全部组件。 删除软件后，单击完成。

如果您希望通过随附的光盘重新安装驱动程序，而取代现已安装的驱动程序，请插入光盘，然后将出现带有覆盖确认信息的窗口。只需确认即可进入下一步。随后步骤与您初次安装的步骤相同。

## 本地共享您的机器

按照下列步骤安装计算机，从而在本地共享您的机器。

如果主机通过 USB 线缆与机器直接连接，并与本地网络环境连接，则与本地网络连接的客户端计算机可使用通过主机进行共享的机器打印。

1 | 主机 | 通过 USB 电缆与机器直接连接的计算机。
2 | 客户端计算机 | 使用通过主机进行共享机器的计算机。

### 安装主机

1. 安装打印机驱动程序（请参阅安装连接 USB 的机器驱动程序）。

2. 单击 Windows 开始菜单。

3. 对于 Windows 2000 而言，选择设置 > 打印机。

   - 对于 Windows XP/2003，选择打印机和传真。

   - 对于 Windows 2008/Vista 而言，选择控制面板 > 硬件和声音 > 打印机。

   - 对于 Windows 7 而言，选择控制面板 > 硬件和声音 > 设备和打印机。

   - 对于 Windows Server 2008 R2 而言，选择控制面板 > 硬件 > 设备和打印机。

4. 右键单击打印机图标。

5. 对于 Windows XP/2003/2008/Vista 而言，按属性。

   对于 Windows 7 和 Windows Server 2008 R2 而言，从上下文菜单中，选择打印机属性。

   如果打印机属性项目具有 ► 标记，则您可以选择与所选打印机连接的其他打印机驱动程序。

6. 选择共享选项卡。

7. 检查更改共享选项。

8. 请参见共享此打印机。

9. 填写共享名字段。单击确定。

### 安装客户端计算机

1. 安装打印机驱动程序（请参阅安装连接 USB 的机器驱动程序）。

2. 单击 Windows 开始菜单。

3. 选择所有程序 > 附件 > Windows 资源管理器。

4. 输入主机的 IP 地址，然后按您键盘中的 Enter 键。

   如果主机需要用户名与密码，请输入主机帐户的用户 ID 和密码。

5. 右键单击您希望共享的打印机图标，然后选择连接。

6. 如果出现安装完成的信息，请单击确定。

7. 打开您希望打印的文件开始打印。