感謝您使用Jolimark 系列點陣式印表機BW-535K。有關該款機型的驅程安裝方法將在下面詳細介紹，
如果您還有什麼疑問，請登錄我們的網站http://www.jolimark.com.cn查看或直接與我們聯繫。

××××××××××××××××××××××××××××××××××××
×        驅動安裝盤的內容          ×
××××××××××××××××××××××××××××××××××××
本驅動程式安裝盤包括Jolimark BW-535K印表機
Windows2000/XP/2003/Vista/Windows 7等作業系統的驅動程式，分別對應如下：

驅動程式目錄	            適用作業系統
WIN2000(XP-Vista-Win7)         Windows 2000/XP/2003/Vista/Windows 7
WIN8(WIN10)                   Windows8/Windows10

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
×  在WINDOWS2000/WINDOWSXP/2003/Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10系統中安裝驅動程式： ×
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
|
|----1、連接好印表機並打開印表機電源。

     2、打開光碟中的驅動程式安裝檔，請雙擊名稱為“Setup.exe”可執行檔，彈出安裝介面;

     3、請在安裝介面中選擇印表機驅動程式；
     
     4、點擊視窗右上方的“驅動程式安裝”按鈕，系統開始自動安裝；
     （如果系統彈出“數位簽名內容”的視窗，請選擇“繼續”安裝！）
     
     5、安裝完成後，系統會彈出“安裝完畢”的資訊提示視窗，點擊“確認”，然後“退出安裝”，
     便可以設置列印參數開始使用驅程列印了。

|
|----提示：
     1、在Windows 2000/XP及以上作業系統下通過USB介面列印時，請固定使用電腦上同一個USB介面連接印表機
     （不要隨便換用其他位置的USB插座），這樣可以避免系統自動產生同一型號驅動程式的副本。
     
     2、安裝USB驅動程式時，請用USB線連接好印表機和電腦，並在印表機開機的狀態下安裝驅程。
     若在印表機沒開機的狀態下安裝驅程，則印表機開機後，電腦可能還會檢測到新硬體，
     或可能會出現與上述提示1同樣的驅動程式副本。

     3、在使用setup自動安裝時，若選擇並列介面列印，請只連接並列介面；若選擇USB介面列印，則只連接USB介面。


××××××××××××××××××××××××××××××××××
×      有關驅程補充說明          ×
××××××××××××××××××××××××××××××××××
1、當印表機紙張規格列表裏沒有你需要的紙張時，請增加自定義規格的紙張，
推薦使用“公制”（釐米、毫米等）為單位來定義，以確保列印送紙更精確；

2、在安裝新驅程以前，請確保舊有驅程已被刪除,以免安裝出錯！



