[Settings]
DebugOutFile = 1
Move8Unit = 0
XMoveEnable = 1
XMove = 0
Landscape_Compress = 0
COMPRESS_VALUE = 100
TrimLeft = 0
GraphicProcessMethod = 1

[ImageProcess]
TrimLeft = 0
TrimTop = 0
MoveX = 0
MoveY = -17
CompressRate = 100

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
[GlobalSettings]
PrinterName = Jolimark TP-610C
MenuVersion = 0
MenuDisplayExe = JMSettingManager2
LogoDisplay = 0
InfoColor = 0
IconScheme = 2
EnterInstruction = 1B 1D 1E 05 01 1B 1D 1F
SaveInstruction = 1B 1D 1E 05 02 1B 1D 1F
InstructionTail = 1B 1D 1F
GetInstructionClass = 1B 1D 1E 05 03
AffirmReadDisable = 0
ReturnPrefix = 1B 1D 1E 05 03
TimeOutItem = 5000
TimeOutPage = 5000
ReadOnLastFail = 1
WriteReadDelay = 50
ReadMenuDelay = 500
SleepBeforeRead = 50

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// *********************************************************************** ///
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
[BaseSection]
ItemCount = 11

[BaseItemME]
Name = Base
Icon = 00_Base
Title.CN = 常用设置
Note.CN = 打开常用设置窗口。
Title.EN = Common use settings
Note.EN = Open the window of Common use setting. 
Title.CHT = 常用設置
Note.CHT = 打開常用設置視窗。

[BaseItem00]
Name = Advance
Icon = 00_Advance
Title.CN = 非驱程打印设置
Note.CN = 打开Windows驱动程序没有使用到的打印设置。
Title.EN = Non-driver print setup
Note.EN =  Open the settings which have not been used by Windows driver. 
Title.CHT = 非驅程列印設置
Note.CHT = 打開Windows驅動程式沒有使用到的列印設置。

[BaseItem99]
Name = Maintenance
Icon = 99_Maintenance
Title.CN = 打印机维护
Note.CN = 打开打印机维护窗口。
Title.EN =  Printer maintenance
Note.EN = Open the window of printer maintenance.
Title.CHT = 印表機維護
Note.CHT = 打開印表機維護視窗。

[BaseItem01]
Name = Prt_Speed
Icon = 09_Prt_Speed
Title.CN = 		打印速度
Note.CN =  		设置打印机的打印速度。打印速度越高，打印的分辩率会越低。
Title.EN = 		Print Speed
Note.EN =  		Set the print speed of printer. Print speed is higher while the printing resolution is lower. 
Title.CHT = 	列印速度
Note.CHT =  	設置印表機的列印速度。
SetInstruction = 1B 1D 1E 00 0F 
GetInstruction = 0E
RuleType =  	Enum
Rule.CN =  		0=常速\r  1=高速\r  2=超高速\r
Rule.CHT =  	0=常速\r  1=高速\r  2=超高速\r
Rule.EN =  		0=NORMAL\r  1=HIGH\r  2=HIGH 2\r
Default = 		0

[BaseItem02]
Name = Form_Width
Icon = 42_Form_Width
Title.CN = 		票据宽度
Note.CN =  		根据不同的打印需求选择对应的纸张。
Title.EN = 		Form Width
Note.EN =  		Specify respective paper type according to different printing request. 
Title.CHT = 	票據寬度
Note.CHT =  	根據不同的列印需求選擇對應的紙張
SetInstruction = 1B 1D 1E 02 10
GetInstruction = 28
RuleType =  	Enum
Rule.CN =  		0=80mm/76mm\r  1=57mm\r  2=45mm\r
Rule.EN =  		0=80mm/76mm\r  1=57mm\r  2=45mm\r
Rule.CHT =  	0=80mm/76mm\r  1=57mm\r  2=45mm\r
Default = 		0

[BaseItem03]
Name = Black_Sign
Icon = 34_Black_Sign
Title.CN = 		黑标功能
Note.CN =  		功能开启后，可以执行黑标检测指令进行精确竖向定位打印。（打印的纸张必须正面印有黑标）
Title.CHT = 	黑標功能
Note.CHT =	 	功能開啟後，可以執行黑標檢測指令進行精確豎向定位列印。（列印的紙張必須正面印有黑標）
Title.EN = 		Black Mark
Note.EN =  		Select this function on, printer would carry out black mark detect instruction so that to make the vertical positioning printing precisely. (Bills or papers should have black mark on the surface.)
SetInstruction = 1B 1D 1E 02 0C
GetInstruction = 24
RuleType =		Enum
Rule.CN =		0=关\r  1=开\r
Rule.EN =		0=OFF\r  1=ON\r
Rule.CHT =     	0=關\r  1=開\r
Default =		0

[BaseItem04]
Name = Black_Sign_Pos
Icon = 36_Black_Sign_Pos
Title.CN = 		黑标定位(英寸)
Note.CN =  		设置检测到黑标后的打印位置。
Title.EN = 		BM Orientation
Note.EN =  		Set print position of Black Mark.
Title.CHT = 	黑標定位(英寸)
Note.CHT =  	設置檢測到黑標后的列印位置。
SetInstruction = 1B 1D 1E 04 2A
GetInstruction = 57
RuleType =      Serial
Rule.CN =  		Min=-130 \r  Max=990 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r  mmMultiply=0.1411 \r  Title= /180 \r
Rule.CHT =  		Min=-130 \r  Max=990 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r  mmMultiply=0.1411 \r  Title= /180 \r
Rule.EN =  		Min=-130 \r  Max=990 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r  mmMultiply=0.1411 \r  Title= /180 \r
Default = 		0
ParameterCount = 2

[BaseItem05]
Name = Cutter_Set
Icon = 43_Cutter_Set
Title.CN = 		切刀设置
Note.CN =  		功能开启后，打印机完成打印任务时自动切纸。（注：切刀功能仅限在装有切刀组件的机型有效，收纸功能仅限在装有收纸器组件的机型有效）
Title.EN = 		Cutter
Note.EN =  		After selecting this function on, printer would auto cut the paper after finishing printing.(Note: The cutter function is only valid with auto-cutter assembly; the paper collection function is only valid with automatic paper collection assembly.)
Title.CHT = 	切刀設置
Note.CHT =  	功能開啟后，印表機完成列印任務時自動切紙。（注：切刀功能僅限在裝有切刀組件的機型有效，收紙功能僅限在裝有收紙器組件的機型有效）
SetInstruction = 1B 1D 1E 02 0F
GetInstruction = 27
RuleType =  	Enum
Rule.CN =		0=无效\r  1=切刀\r  2=收纸\r
Rule.EN =		0=DISABLE\r  1=ENABLE\r  2=COLLECT PAPER\r
Rule.CHT =  0=無效\r  1=切刀\r  2=收紙\r
Default = 		1

[BaseItem06]
Name = Prt_Direction
Icon = 10_Prt_Direction
Title.CN = 		打印方向
Note.CN =  		设置打印方向为双向、单向或按驱程指令自动选择打印方向。
Title.EN = 		Print Dir
Note.EN =  		Set printing direction as unidirectional mode, bidirectional mode or auto mode which is according to the drive instruction. 
Title.CHT = 	列印方向
Note.CHT =  	設置列印方向為雙向、單向或按驅程指令自動選擇列印方向。
SetInstruction = 1B 1D 1E 00 08 
GetInstruction = 07
RuleType =  	Enum
Rule.CN =  		0=双向\r  1=单向\r  2=自动\r
Rule.EN =  		0=BI-DIR\r  1=UNI-DIR\r  2=AUTO\r
Rule.CHT =  	0=雙向\r  1=單向\r  2=自動\r
Default = 		2

[BaseItem07]
Name = Quiet_Mode
Icon = 12_Quiet_Mode
Title.CN = 		静音方式
Note.CN =  		功能开启后，打印噪音降低，打印速度下降。
Title.EN = 		Quiet Mode
Note.EN =  		Select this function on, both the print noise and  print speed are reduced.
Title.CHT = 	靜音方式
Note.CHT =  	功能開啟後，列印噪音降低，列印速度下降。
SetInstruction = 1B 1D 1E 02 06
GetInstruction = 1E
RuleType =  	Enum
Rule.CN =  		0=关\r  1=开\r
Rule.CHT =  		0=關\r  1=開\r
Rule.EN =  	0=OFF\r  1=ON\r
Default = 		0

[BaseItem08]
Name = High_Quality
Icon = 15_High_Quality
Title.CN = 		打印质量
Note.CN =  		选择打印质量为正常、信函或草体。（信函质量只在打印速度设置为常速时有效）
Title.EN = 		High Density
Note.EN =  		Select the print quality to normal or letter mode.The print quality will be the best when letter mode is set.(The letter quality is valid only when the print speed is set to normal.)
Title.CHT = 	列印質量
Note.CHT =  	選擇打印質量為正常、信函或草體。（信函質量只在打印速度設置為常速時有效）
SetInstruction = 1B 1D 1E 01 05
GetInstruction = 16
RuleType =  	Enum
Rule.CN =  		2=草体\r  0=正常\r  1=信函\r
Rule.CHT =  	2=草體\r  0=正常\r  1=信函\r
Rule.EN =  		2=Draft\r  0=Normal\r  1=Letter\r
Default = 		0

[BaseItem09]
Name = Compress
Icon = 07_Compress
Title.CN = 		压缩打印
Note.CN =  		功能开启后，打印机对打印内容按设定的百分比进行横向压缩，打印速度自动定为常速。选择自动压缩，打印机根据当前票据宽度，选择适当百分比进行横向压缩。
Title.EN = 		Compress Prt
Note.EN =  		Select this function on, printer would print out transverse compressed content according to the selected percentage. Print speed would be set to normal speed automatically. Select auto-compress, printer would choose the proper percentage to transversely compress according to the paper width to print.
Title.CHT = 	壓縮列印
Note.CHT =  	功能開啟後，對列印的內容按設定的百分比進行橫向壓縮，列印速度限定為常速。
SetInstruction = 1B 1D 1E 00 0E
GetInstruction = 0D
RuleType =  	Enum
Rule.CN =  		0=关\r  5=自动\r  1=75%\r  3=66%\r  2=50%\r
Rule.EN =  		0=OFF\r  5=AUTO\r  1=75%\r  3=66%\r  2=50%\r
Rule.CHT =  	0=關\r  5=自動\r  1=75%\r  3=66%\r  2=50%\r
Default = 		0

[BaseItem10]
Name = Thai Mode
Icon = 100_Settings
Title.CN = 		Thai Mode
Note.CN =  		Selection of PASS for Thai printing.
Title.EN = 		Thai Mode
Note.EN =  		Selection of PASS for Thai printing. 
Title.CHT = 	Thai Mode
Note.CHT =  	Selection of PASS for Thai printing.
SetInstruction = 1B 1D 1E 01 0A 
GetInstruction = 61
RuleType =  	Enum
Rule.CN =  		0=3 PASS\r  1=1 PASS\r
Rule.CHT =  		0=3 PASS\r  1=1 PASS\r
Rule.EN =  	0=3 PASS\r  1=1 PASS\r
Default = 		1

[BaseItem11]
Name = Field Del.
Icon = 100_Settings
Title.CN = 		Field Del.
Note.CN =  		Selection of FIELD DELIMINATER. This setup is the function to adjust the position of characters when printing spread sheet (currently same as EXEL) in Thai application.
Title.EN = 		Field Del.
Note.EN =  		Selection of FIELD DELIMINATER. This setup is the function to adjust the position of characters when printing spread sheet (currently same as EXEL) in Thai application.
Title.CHT = 	Field Del.
Note.CHT =  	Selection of FIELD DELIMINATER. This setup is the function to adjust the position of characters when printing spread sheet (currently same as EXEL) in Thai application.
SetInstruction = 1B 1D 1E 01 0B 
GetInstruction = 62
RuleType =  	Enum
Rule.CN =  		0=NO DEL\r  1=1 CHR\r 2=2 CHR\r 3=3 CHR\r 4=4 CHR\r 5=5 CHR\r 6=7 CHR\r 7=9 CHR\r
Rule.CHT =  		0=NO DEL\r  1=1 CHR\r 2=2 CHR\r 3=3 CHR\r 4=4 CHR\r 5=5 CHR\r 6=7 CHR\r 7=9 CHR\r
Rule.EN =  	0=NO DEL\r  1=1 CHR\r 2=2 CHR\r 3=3 CHR\r 4=4 CHR\r 5=5 CHR\r 6=7 CHR\r 7=9 CHR\r
Default = 		0

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// *********************************************************************** ///
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
[AdvanceSection]
ItemCount = 11

[AdvanceItem01]
Name = Form_Length
Icon = 02_Form_Length
Title.CN = 		页长
Note.CN =  		设定一页的长度。打印机会按选定的页长进行换页。如果打印数据带有页长指令，以打印数据指令为优先。
Title.CHT = 	頁長
Note.CHT =	 	設定一頁的長度。印表機會按選定的頁長進行換頁。如果列印資料帶有頁長指令，以列印資料指令為優先。
Title.EN = 		Form Lenght
Note.EN =  		Set the length of your print paper. Printer feeds to next page according to the selected form length. If the print data with form length instruction, printer would give priority to print data instruction.
SetInstruction = 1B 1D 1E 00 05
GetInstruction = 04
RuleType =		Enum
Rule.CN =		0=3 英寸       (76.2mm)\r  1=3.5 英寸    (88.9mm)\r   2=11/3 英寸  (93.1mm)\r   3=4 英寸       (101.6mm)\r  4=5 英寸       (127mm)\r  5=5.5 英寸    (139.7mm)\r  6=6 英寸       (152.4mm)\r  7=7 英寸       (177.8mm)\r  9=11 英寸     (279.4mm)\r     10=A4              (297mm)\r  11=12 英寸     (304.8mm)\r  12=14 英寸     (355.6mm)\r
Rule.EN =		0=3 INCH       (76.2mm)\r  1=3.5 INCH    (88.9mm)\r   2=11/3 INCH  (93.1mm)\r   3=4 INCH       (101.6mm)\r  4=5 INCH       (127mm)\r  5=5.5 INCH    (139.7mm)\r  6=6 INCH       (152.4mm)\r  7=7 INCH       (177.8mm)\r  9=11 INCH     (279.4mm)\r     10=A4              (297mm)\r  11=12 INCH     (304.8mm)\r  12=14 INCH     (355.6mm)\r
Rule.CHT =     	0=3 英寸       (76.2mm)\r  1=3.5 英寸    (88.9mm)\r   2=11/3 英寸  (93.1mm)\r   3=4 英寸       (101.6mm)\r  4=5 英寸       (127mm)\r  5=5.5 英寸    (139.7mm)\r  6=6 英寸       (152.4mm)\r  7=7 英寸       (177.8mm)\r  9=11 英寸     (279.4mm)\r     10=A4              (297mm)\r  11=12 英寸     (304.8mm)\r  12=14 英寸     (355.6mm)\r
Default =		10

[AdvanceItem02]
Name = Font
Icon = 18_Font
Title.CN = 		英文字体
Note.CN =  		设置打印机接受到字符打印任务时，按何种西文字体打印。如打印数据待有字体指令，以打印数据指令为优先。（仅“字符模式”选择“ASCII”设置时有效）
Title.CHT = 	西文字體
Note.CHT =	 	設置在列印資料（西文字元模式）中未指定使用字體時，印表機使用的西文字體。
Title.EN = 		Font
Note.EN =  		Select or cancel using ASCII font to print when printer receives character printing task. If the print data with character instruction, printer gives priority to print data instruction. (Only valid when CHARACTER MODE choose ASCII)
SetInstruction = 1B 1D 1E 00 01
GetInstruction = 00
RuleType =		Enum
Rule.CN =		0=ROMAN\r  1=SANS SER\r  2=COURIER\r  3=PRESTIGE\r  4=SCRIPT\r  5=OCR-B\r  6=OCR-A\r  7=ORATOR\r
Rule.EN =		0=ROMAN\r  1=SANS SER\r  2=COURIER\r  3=PRESTIGE\r  4=SCRIPT\r  5=OCR-B\r  6=OCR-A\r  7=ORATOR\r
Rule.CHT =		0=ROMAN\r  1=SANS SER\r  2=COURIER\r  3=PRESTIGE\r  4=SCRIPT\r  5=OCR-B\r  6=OCR-A\r  7=ORATOR\r
Default =		0

[AdvanceItem03]
Name = Eng_Pitch
Icon = 19_Eng_Pitch
Title.CN = 		英文间距
Note.CN =  		选择西文字符的字符间距。
Title.CHT = 	西文間距
Note.CHT =	 	選擇西文字元的字元間距。
Title.EN = 		Eng Pitch
Note.EN =  		Set the pitch to determine the horizontal spacing of the printed ASCII.
SetInstruction = 1B 1D 1E 00 02
GetInstruction = 01
RuleType =		Enum
Rule.CN =		0=10 CPI\r  1=12 CPI\r  2=15 CPI\r  3=比例项\r
Rule.EN =		0=10 CPI\r  1=12 CPI\r  2=15 CPI\r  3=PROPORTIONAL\r
Rule.CHT =     	0=10 CPI\r  1=12 CPI\r  2=15 CPI\r  3=比例項\r
Default =		0

[AdvanceItem04]
Name = Line_Spacing
Icon = 01_Line_Spacing
Title.CN = 		行距
Note.CN =  		设定一行的高度。如果打印数据带有行距指令，以打印数据指令为优先。
Title.CHT = 	行距
Note.CHT =	 	設定一行的高度。如果列印資料帶有行距指令，以列印資料指令為優先。
Title.EN = 		Line Spacing
Note.EN =  		Set the vertical spacing of the printed characters. If the print data with spaced instruction, printer would give priority to print data instruction.
SetInstruction = 1B 1D 1E 00 04
GetInstruction = 03
RuleType =		Enum
Rule.CN =		0=6 LPI (4.2mm/行)\r  1=8 LPI (3.2mm/行)\r
Rule.EN =		0=6 LPI (4.2mm)\r  1=8 LPI (3.2mm)\r
Rule.CHT =     	0=6 LPI (4.2mm/行)\r  1=8 LPI (3.2mm/行)\r
Default =		0

[AdvanceItem05]
Name = Form_Lock
Icon = 03_Form_Lock
Title.CN = 		页长锁定
Note.CN =  		功能开启后，将锁定打印机按打印机内部页长菜单的设定值进行换页，不受打印数据页长指令影响。
Title.CHT = 	頁長鎖定
Note.CHT =	 	功能開啟後，將鎖定印表機按機內頁長功能表的設定值進行換頁，不受電腦發過來的列印任務裡的頁長命令的影響。
Title.EN = 		Form Lock
Note.EN =  		Select this function on, the form length setting would be locked. Printer feeds to next page according to the current setting value and would not affected by the form length instruction of the print data. 
SetInstruction = 1B 1D 1E 00 11
GetInstruction = 10
RuleType =		Enum
Rule.CN =		0=关\r  1=开\r
Rule.EN =		0=OFF\r  1=ON\r
Rule.CHT =     	0=關\r  1=開\r
Default =		0

[AdvanceItem06]
Name = Slash_Zero
Icon = 21_Slash_Zero
Title.CN = 		零号加斜线
Note.CN =  		功能开启后，数字0带有斜线，以区分数字 0 和英文字母O。
Title.CHT = 	0 斜線
Note.CHT =	 	功能開啟後，數位0帶有斜線，以區分數位 0 和英文字母O。
Title.EN = 		Slash Zero
Note.EN =  		Select or cancel the printing of a slash (/) through zero to distinguish it from the letter O.
SetInstruction = 1B 1D 1E 01 01
GetInstruction = 12
RuleType =		Enum
Rule.CN =		0=关\r  1=开\r
Rule.EN =		0=OFF\r  1=ON\r
Rule.CHT =     	0=關\r  1=開\r
Default =		0

[AdvanceItem07]
Name = Auto_LF
Icon = 13_Auto_LF
Title.CN = 		自动换行
Note.CN =  		功能开启后，打印机每收到一个回车指令后，自动进纸一行。
Title.CHT = 	自動換行
Note.CHT =	 	功能開啟後，印表機每收到一個回車指令後，自動進紙一行。
Title.EN = 		Auto LF
Note.EN =  		Select this function on, printer would advance the paper one line automatically after receiving every carriage return instruction. 
SetInstruction = 1B 1D 1E 02 07
GetInstruction = 1F
RuleType =		Enum
Rule.CN =		0=关\r  1=开\r
Rule.EN =		0=OFF\r  1=ON\r
Rule.CHT =     	0=關\r  1=開\r
Default =		0

[AdvanceItem08]
Name = Char_Set
Icon = 23_Char_Set
Title.CN = 		字符表
Note.CN =  		选择使用斜体字符或正常图形字符。
Title.CHT = 	字元表
Note.CHT =	 	選擇使用斜體字元或正常圖形字元。
Title.EN = 		Char. Set
Note.EN =  		Select character set into Italic Character or Graphic Character.
SetInstruction = 1B 1D 1E 01 03
GetInstruction = 14
RuleType =		Enum
Rule.CN =		1=图形\r  0=斜体\r
Rule.CHT =		1=圖形\r  0=斜體\r
Rule.EN =     	1=GRAPHICS\r  0=ITALICS\r
Default =		1

[AdvanceItem09]
Name = Emulation
Icon = 16_Emulation
Title.CN = 		仿真
Note.CN =  		选择打印机当前的控制指令集。
Title.CHT = 	仿真
Note.CHT =	 	選擇印表機當前的控制指令集。
Title.EN = 		Emulation
Note.EN =  		Select printer's control commands. 
SetInstruction = 1B 1D 1E 00 0C
GetInstruction = 0B
RuleType =		Enum
Rule.CN =		0=ESC/PK2\r  1=ESC/POS\r
Rule.EN =		0=ESC/PK2\r  1=ESC/POS\r
Rule.CHT =     	0=ESC/PK2\r  1=ESC/POS\r
Default =		0

[AdvanceItem10]
Name = Intl_Char
Icon = 22_Intl_Char
Title.CN = 		国际字符集
Note.CN =  		根据不同国家的字符使用情况，选择对应的打印机内部字符集。
Title.CHT = 	國際字元集
Note.CHT =	 	根據不同國家的字元使用情況，選擇對應的印表機內部字元集。
Title.EN = 		Intl Char Set
Note.EN =  		According to different national characters use circumstances, choose  the corresponding printer internal character set. 
SetInstruction = 1B 1D 1E 01 02
GetInstruction = 13
RuleType =		Enum
Rule.CN =		0=美国\r  1=法国\r  2=德国\r  3=英国\r  4=丹麦I\r  5=瑞典\r  6=意大利\r  7=西班牙I\r  8=日本\r  9=挪威\r  10=丹麦II \r 11=西班牙II\r  12=拉丁美洲\r  13=韩国\r  14=LEGAL\r  15=荷兰\r  16=土耳其\r
Rule.CHT =		0=美國\r  1=法國\r  2=德國\r  3=英國\r  4=丹麥I\r  5=瑞典\r  6=義大利\r  7=西班牙I\r  8=日本\r  9=挪威\r  10=丹麥II\r  11=西班牙II\r  12=拉丁美洲\r  13=韓國\r  14=LEGAL\r  15=荷蘭\r  16=土耳其\r
Rule.EN =     	0=U.S.A.\r  1=FRANCE\r  2=GERMANY\r  3=U.K.\r  4=DENMARK 1\r  5=SWEDEN\r  6=ITALY\r  7=SPAIN 1\r  8=JAPAN\r  9=NORWAY\r  10=DENMARK 2\r  11=SPAIN 2\r  12=LATIN AM\r  13=KOREA\r  14=LEGAL\r  15=HOLAND\r  16=TURKEY\r
Default =		0

[AdvanceItem11]
Name = Code_Page
Icon = 45_Code_Page
Title.CN = 		代码页
Note.CN =  		根据不同国家的字符使用情况，选择对应的字符集编码（代码页）。
Title.CHT = 	內碼表
Note.CHT =	 	根據不同國家的字元使用情況，選擇對應的字元集編碼（內碼表）。
Title.EN = 		Code Page
Note.EN =  		According to different national characters use circumstances, choose  the corresponding character set coding (code page).
SetInstruction = 1B 1D 1E 01 04
GetInstruction = 15
RuleType =		Enum
Rule.CN =		0=U.S.A\r  1=MULTI\r  2=PORTUGAL\r  3=CANADA\r  4=N0RWAY\r  5=EAST EURO\r  6=CYRILLIC\r  7=RUSSIAN\r  8=HUNGARY\r  9=KAMENICKY\r  10=TURKEY\r  11=ICELAND\r  12=BULGARIA\r  13=MAZOVIA\r  14=GRK 437\r  15=GRK 851\r  16=GRK8859-7\r  17=GRK 1253\r   18=ARAB NLS\r   19=ARAB EXT\r  20=WIN LAT1\r  21=WIN LAT2\r  22=ISO LTN1\r  23=ISO LTN2\r  24=TUR8859-9\r  25=ISO LTN9\r  26=KBL\r  27=LATIN 7\r  34=KU42\r  35=TIS11\r  36=TIS13\r  37=TIS16\r  38=TIS17\r  39=TIS18\r
Rule.CHT =		0=U.S.A\r  1=MULTI\r  2=PORTUGAL\r  3=CANADA\r  4=N0RWAY\r  5=EAST EURO\r  6=CYRILLIC\r  7=RUSSIAN\r  8=HUNGARY\r  9=KAMENICKY\r  10=TURKEY\r  11=ICELAND\r  12=BULGARIA\r  13=MAZOVIA\r  14=GRK 437\r  15=GRK 851\r  16=GRK8859-7\r  17=GRK 1253\r   18=ARAB NLS\r   19=ARAB EXT\r  20=WIN LAT1\r  21=WIN LAT2\r  22=ISO LTN1\r  23=ISO LTN2\r  24=TUR8859-9\r  25=ISO LTN9\r  26=KBL\r  27=LATIN 7\r  34=KU42\r  35=TIS11\r  36=TIS13\r  37=TIS16\r  38=TIS17\r  39=TIS18\r
Rule.EN =     	0=U.S.A\r  1=MULTI\r  2=PORTUGAL\r  3=CANADA\r  4=N0RWAY\r  5=EAST EURO\r  6=CYRILLIC\r  7=RUSSIAN\r  8=HUNGARY\r  9=KAMENICKY\r  10=TURKEY\r  11=ICELAND\r  12=BULGARIA\r  13=MAZOVIA\r  14=GRK 437\r  15=GRK 851\r  16=GRK8859-7\r  17=GRK 1253\r   18=ARAB NLS\r   19=ARAB EXT\r  20=WIN LAT1\r  21=WIN LAT2\r  22=ISO LTN1\r  23=ISO LTN2\r  24=TUR8859-9\r  25=ISO LTN9\r  26=KBL\r  27=LATIN 7\r  34=KU42\r  35=TIS11\r  36=TIS13\r  37=TIS16\r  38=TIS17\r  39=TIS18\r
Default =		0

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// *********************************************************************** ///
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
[MaintenanceSection]
ItemCount = 11

[MaintenanceItem01]
Name = Head_Pin
Icon = 29_Head_Pin
Title.CN = 		断针补偿
Note.CN =  		选中已断针的打印针号，打印机可以自动用其它的打印针替换断针进行打印。
Title.CHT = 	斷針補償
Note.CHT =	 	選中已斷針的列印針號，印表機可以自動用其他的列印針替換斷針進行列印。
Title.EN = 		Head Pin
Note.EN =  		Select the broken pin, printer would automatically replace it with other pin to print. 
SetInstruction = 1B 1D 1E 04 01
GetInstruction = 2E
RuleType =		Enum
Rule.CN =		1=PIN 1\r  2=PIN 2\r  3=PIN 3\r  4=PIN 4\r  5=PIN 5\r  6=PIN 6\r  7=PIN 7\r  8=PIN 8\r  9=PIN 9\r  10=PIN 10\r  11=PIN 11\r  12=PIN 12\r
Rule.CHT =		1=PIN 1\r  2=PIN 2\r  3=PIN 3\r  4=PIN 4\r  5=PIN 5\r  6=PIN 6\r  7=PIN 7\r  8=PIN 8\r  9=PIN 9\r  10=PIN 10\r  11=PIN 11\r  12=PIN 12\r
Rule.EN =     	1=PIN 1\r  2=PIN 2\r  3=PIN 3\r  4=PIN 4\r  5=PIN 5\r  6=PIN 6\r  7=PIN 7\r  8=PIN 8\r  9=PIN 9\r  10=PIN 10\r  11=PIN 11\r  12=PIN 12\r
Default =		0
ParameterCount = 3

[MaintenanceItem02]
Name = Pin_Switch
Icon = 30_Pin_Switch
Title.CN = 		自动针轮换
Note.CN =  		功能开启后，打印机将自动轮换不同的打印针打印中文制表符。
Title.CHT = 	自動針輪換
Note.CHT =	 	功能開啟後，印表機將自動輪換不同的列印針列印中文跳位字元。
Title.EN = 		Pin Switch
Note.EN =  		Select pins switch mode. The printer auto switches different pins to print table line.
SetInstruction = 1B 1D 1E 04 03
GetInstruction = 31
RuleType =		Enum
Rule.CN =		0=关\r  1=开\r
Rule.EN =		0=OFF\r  1=ON\r
Rule.CHT =     	0=關\r  1=開\r
Default =		0

[MaintenanceItem03]
Name = Baud_Rate
Icon = 24_Baud_Rate
Title.CN = 		波特率
Note.CN =  		选择串口数据传输速率。
Title.CHT = 	串列傳輸速率
Note.CHT =	 	選擇串口資料傳輸速率。
Title.EN = 		Baud Rate
Note.EN =  		Set the printer serial data transmission rate. 
SetInstruction = 1B 1D 1E 03 01
GetInstruction = 29
RuleType =		Enum
Rule.CN =		7=115200 BPS\r  6=57600 BPS\r  5=38400 BPS\r   4=19200 BPS\r  3=9600 BPS\r  2=4800 BPS\r  1=2400 BPS\r  0=1200 BPS\r
Rule.EN =		7=115200 BPS\r  6=57600 BPS\r  5=38400 BPS\r   4=19200 BPS\r  3=9600 BPS\r  2=4800 BPS\r  1=2400 BPS\r  0=1200 BPS\r
Rule.CHT =     	7=115200 BPS\r  6=57600 BPS\r  5=38400 BPS\r   4=19200 BPS\r  3=9600 BPS\r  2=4800 BPS\r  1=2400 BPS\r  0=1200 BPS\r
Default =		3

[MaintenanceItem04]
Name = Data_Bit
Icon = 26_Data_Bit
Title.CN = 		数据位数
Note.CN =  		选择串口数据位数。
Title.CHT = 	數據位元數
Note.CHT =	 	選擇串口資料位元數。
Title.EN = 		Data Bits
Note.EN =  		Set the printer serial data bits.
SetInstruction = 1B 1D 1E 03 03
GetInstruction = 2B
RuleType =		Enum
Rule.CN =		0=8 位\r  1=7 位\r
Rule.EN =		0=8 BITS\r  1=7 BITS\r
Rule.CHT =     	0=8\r  1=7\r
Default =		0

[MaintenanceItem05]
Name = Protocol
Icon = 28_Protocol
Title.CN = 		协议
Note.CN =  		选择串口数据传输协议为软件控制（XON/XOFF）或硬件控制（DTR）。
Title.CHT = 	協議
Note.CHT =	 	選擇串口資料傳輸協定為軟體控制（XON/XOFF）或硬體控制（DTR）。
Title.EN = 		Protocol
Note.EN =  		Set the printer serial data transmission protocol as software control (XON/XOFF) or hardware control (DTR).
SetInstruction = 1B 1D 1E 03 05
GetInstruction = 2D
RuleType =		Enum
Rule.CN =		0=XON/XOFF\r  1=硬件\r
Rule.CHT =		0=XON/XOFF\r  1=硬體\r
Rule.EN =     	0=XON/XOFF\r  1=DTR\r
Default =		1

[MaintenanceItem06]
Name = Parity
Icon = 25_Parity
Title.CN = 		奇偶校验
Note.CN =  		选择串口数据传输的检错方法。
Title.CHT = 	奇偶校驗
Note.CHT =	 	選擇串口資料傳輸的檢錯方法。
Title.EN = 		Parity
Note.EN =  		Set the printer serial data transmission error detection method. 
SetInstruction = 1B 1D 1E 03 02
GetInstruction = 2A
RuleType =		Enum
Rule.CN =		0=无\r  1=奇\r  2=偶\r
Rule.CHT =		0=無\r  1=奇\r  2=偶\r
Rule.EN =     	0=NONE\r  1=ODD\r  2=EVEN\r
Default =		0

[MaintenanceItem07]
Name = Stop_Bit
Icon = 27_Stop_Bit
Title.CN = 		停止位数
Note.CN =  		选择串口数据传输停止位位数。
Title.CHT = 	停止位數
Note.CHT =	 	選擇串口資料傳輸停止位位數。
Title.EN = 		Stop Bits
Note.EN =  		Set the printer serial data transmission stop bits.
SetInstruction = 1B 1D 1E 03 04
GetInstruction = 2C
RuleType =		Enum
Rule.CN =		0=1 位\r  1=2 位\r
Rule.CHT =		0=1\r  1=2\r
Rule.EN =     	0=1 BIT\r  1=2 BITS\r
Default =		0

[MaintenanceItem08]
Name = Cutter_Set
Icon = 43_Cutter_Set
Title.CN = 		半切位调整
Note.CN =  		设置半切时的切纸宽度，切纸宽度随设置值(-120~+127)增大而增大。该功能仅在切刀设置有效时生效。（注：半切位调整功能适用于带切刀组件机型）
Title.EN = 		Partial Cut Set
Note.EN =  		Set the paper-cut width in the partial cut mode, the paper-cut width is bigger (-120~+127) while the value is higher. This menu is valid when the function of cutter is enabled.(Note: The partial cut set function is only valid with auto-cutter assembly.)
Title.CHT = 	半切位調整
Note.CHT =  	設置半切時的切紙寬度，切紙寬度隨設置值(-120~+127)增大而增大。該功能僅在切刀設置有效時生效。（注：半切位調整功能適用於帶切刀組件機型）
SetInstruction = 1B 1D 1E 04 15
GetInstruction = 4E
RuleType =      Serial
Rule.CN =  		Min=-120 \r  Max=127 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r  mmMultiply= \r  Title=  \r
Rule.CHT =  	Min=-120 \r  Max=127 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r  mmMultiply= \r  Title=  \r
Rule.EN =  		Min=-120 \r  Max=127 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r  mmMultiply= \r  Title=  \r
Default =  0

[MaintenanceItem09]
Name = Cutter_Set_Lock
Icon = 43_Cutter_Set
Title.CN = 		半切锁定
Note.CN =  		将切刀锁定为半切状态。
Title.EN = 		PartialCut Set Lock
Note.EN =  		Lock the state of PartialCut.
Title.CHT = 	半切鎖定
Note.CHT =  	將切刀鎖定為半切狀態。
SetInstruction = 1B 1D 1E 04 19
GetInstruction = 6F
RuleType =      Enum
Rule.CN =  		0=关\r  1=开\r
Rule.CHT =  	0=關\r  1=開\r
Rule.EN =  		0=OFF\r  1=ON\r
Default =  1

[MaintenanceItem10]
Name = Black_Sign_Pos
Icon = 36_Black_Sign_Pos
Title.CN = 		黑标参数
Note.CN =  		设置黑标识别灵敏度参数（建议设置范围为0~191，若超出该范围将不显示当前值）。
Title.EN = 		Black Mark Set
Note.EN =  		Set the voltage of Black Mark(It is suggested that the setting range is 0~191,if exceeding this range, the current value will not be shown).
Title.CHT = 	黑標參數
Note.CHT =  	設置黑標識別靈敏度參數（建議設置範圍為0~191，若超出該範圍將不顯示當前值）。
SetInstruction = 1B 1D 1E 04 14
GetInstruction = 4F
RuleType =      Serial
Rule.CN =  		Min=0 \r  Max=250 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r  mmMultiply= \r  Title=  \r
Rule.CHT =  	Min=0 \r  Max=250 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r  mmMultiply= \r  Title=  \r
Rule.EN =  		Min=0 \r  Max=250 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r  mmMultiply= \r  Title=  \r
Default =  77

[MaintenanceItem11]
Name = Cut Pos Feed
Icon = 40_Cut_Pos_Feed
Title.CN = 		进纸至撕纸位
Note.CN =  		功能开启，打印完所需内容后，纸张自动走到设定的撕纸位，采用手动方式撕纸。
Title.EN = 		Cut Pos Feed
Note.EN =  		Select this function on, when the printer has finished printing, paper would be fed to the set tear off position automatically, and tear off the paper manually. 
Title.CHT = 	進紙至撕紙位
Note.CHT =  	功能開啟，列印完所需內容後，紙張自動走到設定的撕紙位元，採用手動方式撕紙。
SetInstruction = 1B 1D 1E 02 01 
GetInstruction = 19
RuleType =  	Enum
Rule.CN =  		0=关\r  2=开\r
Rule.CHT =  		0=關\r  2=開\r
Rule.EN =  	0=OFF\r  2=ON\r
Default = 		0

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

