协议设置-电子邮件页（属性）相关帮助

协议设置-电子邮件
该页面允许您配置电子邮件功能的相关设置。

设备的电子邮件地址
输入打印机的电子邮件地址（63字节以内）。所输入的字符可包含字母数字、句号（.）、连字号（-）、下划线（_）以及符号（@）。
该地址即为发送电子邮件至打印机时所使用的地址。当从打印机发送电子邮件时该地址也会出现在“发件人：”之后。

SMTP服务器地址
输入通过SMTP协议连接的外发邮件服务器的IP地址，或者，输入FQDN（完全合格域名）。所输入的字符可包含字母数字、句号（.）及连字号（-）。

SMTP服务器端口号
输入SMTP服务器上所使用的端口号。该端口号应为25或介于5000至65535之间的任何数字。

电子邮件发送身份验证
本打印机支持下列登录方式。请询问您的服务器管理员，以获取SMTP/POP服务器所使用的具体登录方式。

- POP before SMTP（SMTP前先POP）登录功能（PLAIN/APOP）
- SMTP身份验证登录功能（PLAIN/LOGIN/CRAM-MD5）

当选择[SMTP AUTH (AUTO]时，打印机将自动支持PLAIN/LOGIN/CRAM-MD5。如果不使用登录功能，请选择[无效]。

登录名
输入用于SMTP服务器的登录用户名（63个字节以内）。所输入的字符可包含字母数字、句号（.）、连字号（-）、下划线（_）以及符号（@）。

口令
输入SMTP服务器的登录口令（31个字节以内）。所输入的字符可包含字母数字和符号。
无论是否已设置口令，都会以5个星号（*）显示。
要输入口令，请删除所有星号之后再输入。
如果文本框留空，则将保留原始设置。

SMTP服务器连接状态
显示下列5种消息中的其中一则消息，具体情况取决于外发邮件服务器的连接状态。

- 禁用
  电子邮件端口处于非活动状态。
- 未连接
  电子邮件端口激活之后到第一次开始发送（SMTP）/接收（POP3）电子邮件之前的状态。
- 正在连接...
  开始发送（SMTP）/接收（POP3）电子邮件之后（打印机连接至服务器）到完成之前的状态。 (the printer is disconnected from the server).
- 就绪
  电子邮件发送（SMTP）/接收（POP3）已成功完成。该状态会持续一段时间，直至开始发送（SMTP）/接收（POP3）下一封电子邮件为止。
- 无法连接
  电子邮件发送（SMTP）/接收（POP3）异常完成。该状态会持续一段时间，直至开始发送（SMTP）/接收（POP3）下一封电子邮件为止。

POP3服务器地址
输入通过POP3协议连接的接收邮件服务器的IP地址，或输入FQDN。所输入的字符可包含字母数字、句号（.）及连字号（-）。

POP3服务器端口号
输入POP3服务器上所使用的端口号。该端口号应为110或介于5000至65535之间的任何数字。

登录名
输入用于接收邮件服务器的用户名（63个字节以内）。所输入的字符可包含字母数字、句号（.）、连字号（-）、下划线（_）以及符号（@）。

口令
输入用于接收邮件服务器的登录口令，长度最多为31个字节。所输入的字符可包含字母数字和符号。
无论是否已设置口令，都会以5个星号（*）显示。
要输入口令，请删除所有星号之后再输入。
如果文本框留空，则将保留原始设置。

POP3服务器检查时间间隔
用于设置检查新邮件是否发送至接收邮件服务器的时间间隔。该时间间隔的设置范围介于1到255分钟之间。

APOP设置
如果接收邮件服务器支持APOP，则请选择[启用]。

POP3服务器连接状态
显示下列5种消息中的其中一则消息，具体情况取决于接收邮件服务器的连接状态。单击[刷新]按钮即可刷新这些消息。有关所显示内容的详细资料，请参见[SMTP服务器连接状态]。

立即检索电子邮件
单击此按钮后即可检查新电子邮件是否已到达接收邮件服务器。
仅当E-mail Alert端口启用时才会显示该按钮。

许可的电子邮件地址

电子邮件地址1-4
为了实施对电子邮件接收的限制，您可输入允许接收邮件的电子邮件地址（31个字节以内）。所输入的字符可包含字母数字、句号（.）、连字号（-）、下划线（_）以及符号（@）。
您可指定至多4个许可的电子邮件地址。如果都未指定，则将允许接收所有电子邮件。

口令

只读数据访问口令
当为只读访问设置口令时，请在文本框中输入口令。口令长度7个字节以内，可包含字母数字。
当查看打印机通过E-mail Alert功能接收的电子邮件附件时将会使用到该口令。
无论是否已设置口令，都会以5个星号（*）显示。
要输入口令，请删除所有星号之后再输入。
要清除口令，请将文本框留空。

[应用]按钮
[撤消]按钮