协议设置-TCP/IP页（属性）相关帮助

协议设置-TCP/IP
该页面允许您配置打印机的主机名、IP地址、子网掩码、网关地址以及DNS服务器地址。可在[获得IP地址]和[获得DNS服务器地址]下选择获取这些地址的具体方法。
当设置IP地址时，请向网络管理员验证设置的内容。用于[设备IP地址]、[子网掩码]及[网关地址]的相关地址必须是实际存在的地址。
当从WebAdmin Services重新启动打印机或手动关闭然后再打开打印机之后，下列设置将变得有效。

主机名
输入长度最多47个字节的主机名。所输入的字符可包含字母数字和连字号（-）。

获得IP地址
设置获取IP地址、子网掩码及网关地址的方法，可从下列选项中选择其一。

- 手动
  用户将指定所有地址。
- DHCP
  该地址将自动通过DHCP进行设置。当选择DHCP后，将忽略随后条目中所输入的地址。
- BOOTP
  该地址将自动通过BOOTP进行设置。当选择BOOTP后，将忽略随后条目中所输入的地址。
- RARP
  该地址将自动通过RARP进行设置。当选择RARP后，将忽略随后条目中所输入的地址。
- DHCP/Autonet
  该地址将自动通过DHCP/Autonet进行设置。当选择该选项后，将忽略随后条目中所输入的地址。

设备IP地址
以“aaa.bbb.ccc.ddd”格式输入分配给打印机的IP地址。
“aaa”、“bbb”、“ccc”及“ddd”必须为介于0到255之间的数字，其中“aaa”不可为127或介于224到254之间的任何数字。

子网掩码
以“aaa.bbb.ccc.ddd”格式输入子网掩码。
“aaa”、“bbb”、“ccc”及“ddd”必须为介于0到255之间的数字，其中255.255.255.255无效。

网关地址
以“aaa.bbb.ccc.ddd”格式输入网关地址。
“aaa”、“bbb”、“ccc”及“ddd”必须为介于0到255之间的数字，其中“aaa”不可为127或介于224到254之间的任何数字。

DNS
如果使用DNS，则请设置下列条目。

DNS域名
输入长度最多255个字节的域名。所输入的字符可包含字母数字、句号（.）及连字号（-）。

获得DNS服务器地址
当使用DHCP自动设置DNS服务器地址时可选择此复选框。当选择此复选框后，将忽略随后条目中所输入的地址。
如果您将获取DNS服务器地址的方式设置为DHCP，那么也必须将获取IP地址的方式设置为DHCP。

DNS服务器地址
以“aaa.bbb.ccc.ddd”格式输入DNS服务器地址。“aaa”、“bbb”、“ccc”及“ddd”必须为介于0到255之间的数字，其中“aaa”不可为127或介于224到254之间的任何数字。

[应用]按钮
[撤消]按钮