# 6.日常维护

6.1 耗材维护

    6.1.1耗材日常维护

1. 耗材的使用
要求使用奔图专用的打印硒鼓。

2. 打印硒鼓的储存
为最大限度地使用碳粉，请牢记以下准则：

- 除非立即使用，否则请勿从包装中取出打印硒鼓。
- 请勿擅自重新填充打印硒鼓。否则由此引起的损坏不包括在打印机保修范围内。
- 请将硒鼓存放在阴凉干燥的环境。
- 为避免损坏，请勿将打印硒鼓在光线下曝露过长时间。

3. 打印硒鼓使用寿命
打印硒鼓的使用寿命取决于打印作业需要的碳粉量。

    6.1.2更换硒鼓

当打印机LED指示灯显示下图状态时，表示该打印硒鼓已到寿命期限，请更换硒鼓。

更换打印硒鼓步骤如下：

> 注：

> - 因打印硒鼓表面可能含有碳粉，取出时请小心处理，避免洒落。
> - 取出的打印硒鼓请放置在纸张上，以免碳粉意外洒落。
> - 取下保护罩时，应立即将硒鼓装入打印机，以免过多地受到阳光或室内光线直射，损坏硒鼓感光鼓。
> - 安装时，请勿触碰绿色感光鼓表面，以免刮伤感光鼓。

1. 关闭打印机电源。

2. 打开前盖，沿着导轨取出打印硒鼓。

3. 打开新的打印硒鼓包装，握住打印硒鼓把手，轻轻左右摇晃5-6次，使打印硒鼓内碳粉均匀分散。

4. 取下保护罩，将打印硒鼓沿导轨放入打印机。盖紧机盖。

5. 重新开启打印机电源，打印一张测试页。

6.2 打印机清洁

> 警告：

> - 请使用中性清洁剂。
> - 请勿使用诸如稀释剂或苯之类的强腐蚀性液体清洁，否则会损坏设备表面。
> - 请勿使用含有氨水的清洁材料。
> - 请勿使用异丙醇擦拭控制面板上的灰尘，否则可能使面板裂开。
> - 打印机使用后短时间内局部零件仍处于高温状态。当打开前盖或后盖接触内部零件时，请勿接触下图阴影部分的零件。

1. 使用柔软的抹布擦拭设备外部，除去灰尘。

2. 打开前盖，取出打印硒鼓，将它放置在阴暗处，避免强光照射。

3. 用棉签或干燥的无绒软布，蘸少许酒精轻轻擦拭。

4. 清洁打印机内部，如下图所示，用干燥无绒布料轻轻擦拭图示阴影处。