# 4 打印

    4.1 打印方式

本机具备两种打印方式，可从自动纸盘和手动进纸盘中进纸打印。默认状态下选择自动进纸盒内打印介质。若手动进纸盘有打印介质，则优先打印手动进纸盘内的打印介质。
在打印前，请确保打印机驱动程序已经安装。

> 注：

> - 根据不同的应用程序，打印方法可能会有所不同。
> - 本节图片可能会因操作系统、应用程序及打印机驱动程序版本的不同而不同。
> - 手动进纸盒一般用来打印特殊纸张，如信封纸、胶片纸等，且每次只能放入一张。
> - 有关安装驱动程序，请参阅第3章。

    4.1.1 自动进纸盘打印

    在打印前，请确保自动纸盘中已装入相应数量的介质，且手动进纸盘内无打印介质。

> 注：

> - 有关装纸注意事项，请参阅第2章。
> - 有关自动进纸盘打印的介质类型，请参阅第2章。

步骤如下：

1、从应用程序打开要打印的打印作业。

2、从“文件”菜单中选择“打印”。

3、选择奔图相应型号的打印机。

4、单击“打印首选项”或“属性”按钮，进行打印的配置。

5、分别选择“基本”、“纸张”、“版面”、“水印”选项卡进行相应的打印设置，并在最终设置完成之后点击“确定”。

6、单击“打印”。

7、实现自动进纸盘打印。

4.1.2 手动进纸盘打印

当您将纸张放入手动进纸盘时，本机将自动进入手动进纸模式。

> 注：手动进纸模式是当手动进纸盘放入纸张时，优先从手动进纸盘送纸。

1. 将一张介质装入手动进纸盘中。

> 注：

> - 有关在手动进纸盘中装纸，请参阅第2章。
> - 有关可以通过手动进纸盘打印的介质类型，请参阅第2章。

2. 在本机的驱动程序中进行相应的设置并将打印作业发送到本机。

> 注：

> - 有关如何进行相应的设置并将打印作业发送到本机，请参阅4.3。
> - 建议抬起出纸托盘避免纸张从出纸托盘中滑出。如果您选择不抬起出纸托盘，我们建议立即取走从本机中输出的已打印纸张。

3. 待打印纸张完全进入手动进纸盘后，按照以上步骤1，放入第二张纸，继续打印。

> 注：如果在透明胶片上打印，打印完成后立刻取走每张透明胶片。堆叠已打印的透明胶片可能导致卡纸或使透明胶片卷曲。

## 4.2 打印功能

您可以通过本机进行自动双面打印、多页合一打印、海报打印、水印打印、省墨打印、负片效果打印等打印功能。

> 注：我们的产品支持自动双面打印功能。若您想实现单面打印，则无须在属性中进行设置，我们的产品将默认为单面A4打印。

    4.2.1 自动双面打印

本机驱动程序支持普通纸张的自动双面打印。自动双面打印支持的纸张：A4/LETTER, LEGAL，OFICIO,US Folio。

> 注：

> - 如果纸张薄，可能会起皱。
> - 如果纸张卷曲，将其恢复平整然后放回自动进纸盘中。
> - 有关如何处理卡纸，请参阅第7章。

1. 从自动纸盘中进纸进行自动双面打印。

在打印前，请确保自动纸盘中已装入相应数量的介质。

> 注：

> - 有关装纸，请参阅第2章。
> - 有关可以通过自动纸盘打印的介质类型，请参阅第2章，建议使用标准纸张 。
> - 某些纸张介质不适于双面打印，尝试双面打印可能会损坏打印机。
> - 如果一次性放入自动进纸盘的纸张超过250张，将会出现卡纸或不进纸现象。
> - 自动双面打印不支持海报功能。

> 1）、从应用程序打开要打印的文档。

> 2）、从“文件”菜单选择“打印”。

> 3）、选择奔图打印机P3000系列产品。

> 4）、单击“首选项”或“属性”按钮，进行打印设置。

> 5）、“纸张”选项卡的“双面打印”区，选择“横向翻页”（长边）和“纵向翻页”（短边）选项。

> 6）、单击“确定”，完成打印设置后，即可实现自动双面打印。

> 注：

> - 建议抬起托纸板避免已打印纸张从出纸托盘中滑出。如果您选择不抬起出纸托盘托纸板，我们建议立即取走从本机中输出的已打印纸张。
> - 在打印过程中，打印机将自动调整页面文字的方向；

2. 从手动进纸盘中进纸进行自动双面打印

当您将纸张放入手动进纸盘时，本机将优先选择手动进纸盘中的打印介质。

1). 将一张介质装入手动进纸盘中。

> 注：

> - 有关在手动进纸盘中装纸，请参阅第2章。
> - 有关可以通过手动进纸盘打印的介质类型，请参阅第2章。
> - 手动进纸盘可手动给纸，自动打印，支持的打印纸张类型，请参阅第2章。
> - 某些纸张介质不适于双面打印，尝试双面打印可能会损坏打印机，“介质”为“厚纸”或“透明胶片”时，请不要尝试“双面打印”。当您在打印首选项对话框中选择“2*2海报”打印时，不支持自动双面打印。

2). 在本机的驱动程序中进行相应的设置并将打印作业发送到本机。

> 注：有关如何进行相应的设置并将打印作业发送到本机，请参阅第4.3。

3). 本机将自动双面打印所有手送纸张；

> 注：手动进纸盘可实现自动双面打印，但是需要您手动给纸，且使用推荐的打印介质类型。

    4.2.2 多页合一打印

    您可以将多页的文档页面缩印到一张纸上，并自动缩放这些页面以与指定的打印纸尺寸匹配。
    请按以下步骤进行“多页合一”的设置。

    1. 打开“打印首选项”对话框中的“版面”选项卡。

    2. 在“多页”区的“页面”选项下拉列表中，选择“１页”、“2页”、“4页”、“9页”、“9x9海报”。

3. 在“多页”区的“边框”下面的下拉列表中，选择适当的选项。

> 注：

> - 边框是指，多页的文档页面缩印到一张纸上时每一文档页面周围的打印边框。
> - 当您在“页面”下面的下拉列表中选择了“1页”时，边框不可设置。

    4. 在“多页”区的“排序”下面的下拉列表中，选择适当的选项。

> 注：

> - 排序是指，多页的文档页面缩印到一张纸上时各个文档页面的排列方式。
> - 当您在“页面”下面的下拉列表中选择了“1页”时，排序不可设置。

5. 点击“确定”按钮。

    4.2.3 海报打印

您可以将一张海报页面分解打印于4张纸上，并自动缩放这些页面以与指定的打印纸尺寸匹配。

请按以下步骤进行“海报打印”的设置。

1. 打开“打印首选项”对话框中的“版面”选项卡。

> 注：关于如何打开“打印首选项”对话框，请参阅4.1.1

2. 在“多页”区的“页面”选项的下拉列表中，选择“2×2海报”。

3. 点击“确定”按钮。

4.2.4 水印打印

您可以通过“水印”选项卡设置“位图水印”或“文本水印”。

1. 位图水印打印

请按照以下步骤设置“图像水印”。

1). 打开“打印首选项”对话框中的“水印”选项卡。

2). 选择“位图水印”区的“浏览”按钮，选择水印的图像。

> 注：设置了“位图水印”就无法再设置“文本水印”，反之亦然。

3). 如果您仅希望在第一页打印图像水印，请勾选“图像水印区”上面的“仅第一页”单选框。否则，请不要勾选。

4). 点击“确定”按钮。

可能有些“bmp”格式的图像非标准“bmp”格式图像。请您选择标准图像进行水印打印。您也可以通过以下方法将其转换成标准“bmp”格式图像。

1. 使用系统自带的“画图软件”图片和传真查看器，打开图片。
2. 点击“保存”图标，弹出“复制到”对话框。
3. 在“保存类型”后面的下拉列表中选择“BMP”。
4. 点击“保存”按钮。

此时，您重新保存的图片为标准“bmp”格式图像。
如果在“图像”下面的下拉列表中没有您需要的图像，您也可以从您的计算机中，选择合适的图像。请按照以下步骤选择合适的图像。

1. 点击“图像水印”区的“浏览”按钮，弹出“打开”对话框。
2. 选择合适的图像。
3. 点击“打开”按钮。
4. 驱动程序会自动在“图像”下拉列表中增添该图像选项，并保存该图像路径以便再次使用。如果将该图像路径指定的图像资源被删除，在“图像”下拉列表中选择该图像选项时，将会弹出提示框告之位图资源不存在，可选择无图像水印方式打印。

2. 文本水印打印

请按照以下步骤进行文本水印打印设置。

1). 打开“打印首选项”对话框中的“水印”选项卡。

2). 选择“文本水印”区的“文本”前面的单选框。

> 注：设置了“图像水印”无法同时设置“文本水印”，反之亦然。

3). 在“文本水印区”的“文本”下面的下拉列表中选择适当的文本。

> 注：如果在“文本”下面的下拉列表中没有合适的文本，您也可以新建或重新编辑“文本”。请按照以下步骤新建或重新编辑文本。

> 1. 如果您希望新建文本，请点击“文本水印” 区的“新建”按钮；如果您希望重新编辑文本，请在“文本”下面的下拉列表中选择你希望重新编辑的文本，再点击“编辑”按钮。弹出“文本水印编辑” 对话框。
> 2. 在“内容”下面的编辑框中，输入您希望成为水印的文本字符。
> 3. 在“角度”下面的编辑框中输入数值或通过旁边的上下箭头来调整角度。 注：尺寸的取值范围为：0～360°
> 4. 在“尺寸”下面的编辑框中输入数值或通过旁边的微调按钮来调整尺寸。注：尺寸的取值范围为：12～288°
> 5. 在“字体”下面的下拉列表中选择合适的字体。
> 6. 在“风格”下面的下拉列表中选择合适的风格。
> 7. 在“浓度”下面的下拉列表中选择合适的浓度。
> 8. 点击“确定”按钮。

> 默认设置项：
> “内容”默认设置为：无标题。
> “角度”默认设置为：45.
> “尺寸”默认设置为：72.
> “字体” 默认设置为：Arial。
> “风格”默认设置为：普通。
> “浓度”默认设置为：淡。

4). 如果您希望文本水印的位置居中，请单击“水印坐标”区的“位置居中”前面的单选框；如果您希望重新设置文本水印的位置，请单击“水印坐标”区的“指定起点坐标”前面的单选框，并在“X”与“Y”后面的编辑框中输入相应的数值或通过旁边的上下箭头来调节位置。

> 注：

> - “X”与“Y”后面的编辑框中的数值的取值范围为0至100。
> - “指定起点坐标”指文本水印第一个字符的位置。

5). 如果您仅希望在第一页打印文本水印，请勾选“图像水印区”上面的“仅第一页”左边的选框。否则，请不要勾选。

6). 点击“确定”按钮。

> 注：在“打印首选项”中，还可以进行“负片”、“省墨”、“镜像”、“旋转180度”的设置，在对话框的左上方，会出现相应的打印预览，用户可自行选择。

## 4.3 打印设置

打开打印首选项，可以对纸张、版面和水印进行设置。本节主要介绍最常用的几种设置。

> 注：点击开始，在“设置”选项中，选择“打印机和传真”，找到P3000系列的驱动，鼠标右键选择“属性”，在“属性”窗口中可以打开“打印首选项”。

    4.3.1 设置打印方向和打印分辨率

打开打印首选项，点击“基本”选项卡。在此界面上可以进行纸张打印方向和打印分辨率的设置。如图所示：

    4.3.2 纸张大小和介质设置

打开打印首选项，点击“纸张”按钮。在此界面上可以进行如下设置：
纸张大小和介质设置

在该设置下，用户可以自行设置纸张大小和介质。设置完毕后，点击“确定”按钮即可完成操作。

    4.3.3 水印设置

打开打印首选项，点击“水印“按钮，可以进行图像水印和文本水印的设置，具体操作请参见4.2.4：