操作手册 - 传真代码内存收件箱

设置模式

# 传真代码内存收件箱

##

本节介绍了如何为各种类型的传真代码通信保存内存收件箱。

- ［添加］键
  添加新的内存收件箱。
- 清单
  列出当前保存的内存收件箱。当选择内存收件箱时，会显示内存收件箱的编辑／删除屏幕。

传真代码内存收件箱创建
当轻击［添加］键时，显示创建屏幕。最多可为所有功能（轮询内存、机密和中继广播）保存100个传真代码内存收件箱。
有关设置的详细信息，请参阅“设置”。
编辑和删除内存收件箱
当从清单选择内存收件箱时，会显示该收件箱的编辑屏幕。
有关设置的详细信息，请参阅“设置”。
轻击［删除］键可删除内存收件箱。
设置

项目 | 描述
--- | ---
所有类型通用的项目

收件箱类型

选择收件箱类型。

- 轮询内存：为传真代码轮询内存保存一个内存收件箱。必须提供保存在内存收件箱的子地址和口令，以便其它机器可以使用传真代码通信轮询（请求发送）机器。
- 机密：为传真代码机密通信保存一个内存收件箱。此外，在内存收件箱中保存“打印密码”，以打印机密接收到的传真。必须提供编入内存收件箱的子地址和口令，以便其它机器可以使用传真代码机密通信向机器发送传真。
- 中继广播：为传真代码中继广播发送保存一个内存收件箱。
  最多可以保存30个收件人以转发接收的数据。必须提供编入内存收件箱的子地址和口令，以便其它机器可以使用传真代码中继请求发送向机器发送传真。

收件箱名 | 为内存收件箱输入名称（最多18个字符）。
子地址／口令 | 输入子地址与口令。每个子地址和口令最多可输入20位。 使用短斜线（“／”）来分隔子地址和口令。
保存机密内存收件箱时显示的项目
打印密码 | 为机密接收设置“打印密码”。输入一个4位数。
保存中继广播内存收件箱时显示的项目

收件人

选择中继广播的最终收件人。可从地址簿中选择收件人。

- 从地址簿中选择收件人：从地址簿中选择地址。
- 收件人输入：没有储存在地址簿中的收件人可以直接输入。输入收件人的方法和保存收件人一样。
- 地址浏览：显示当前所选收件人的清单。需要时可以从该清单中删除收件人。

- 编入新的内存收件箱时，不能使用编入其它收件箱的子地址。但是，可以为多个内存收件箱使用同样的口令。
- 在子地址中不能使用［］和［#］。

- 可以省略口令。
- 请不要忘记打印密码。一旦忘记或需要确认打印密码，请与您的经销商或附近的授权服务部门联系。