操作向导-使用传真代码中继请求发送

传真

# 使用传真代码中继请求发送

##

此功能将传真发送至另一台机器的传真代码中继广播内存收件箱，然后再让该机器中继传真到多个接收机。
当接收机离您的机器较远时，将传真发送至离接收机较近的中继机器有助于降低电话费用。中继请求发送功能可与定时发送功能一起使用，以进一步降低成本。

- 指定通信时间（定时发送）

FC_RELAY-BROADCAST.jpg

- 接收机的传真代码中继广播内存收件箱中的传真代码（子地址和口令）和收件人应事先由收件人确认。
- 在使用此功能前，将接收机编入中继机器内的传真代码中继广播内存收件箱中。
- 接收机无需支持传真代码通信。
- 您的机器（请求中继广播发送的机器）仅承担发送传真至中继机器的费用。而中继机器承担发送传真至各接收机的费用。
- 如果需要，该功能可与广播发送或定时发送功能一起使用。将该功能保存在程序中非常方便。

如果通过此功能在转发收件人处打印转发的传真，则不能在传真上打印接收日期与时间。（“接收日期和时间打印”被禁用。）
若要创建传真代码内存收件箱：
在“设置模式”下，选择［系统设置］→［传真代码内存收件箱］。