操作向导 - 卡纸图解

故障处理

# 卡纸图解

##

如果您在阅读触摸屏中［检查如何清除卡纸］中的说明时需要更多信息，请先参阅下面的图解，然后再转到您对应情况的合适图解（1-14）。
JAM_GUIDE.jpg
（1）原稿卡纸
打开送稿区盖板，取出卡住的原稿。
MISFEED_ORIGINAL-1.jpg
拉出送稿器托盘，取出卡住的纸张。
MISFEED_ORIGINAL-2.jpg
打开送稿器。按箭头所示方向旋转转印辊，取出原稿。
MISFEED_ORIGINAL-3.jpg
清除卡纸后，打开再关闭送稿器（或送稿区域盖板或送稿器托盘），以清除触摸屏上的卡纸显示。
（2）送纸组件卡纸
拉出送纸组件，取出卡住的纸张。
MISFEED_PAPER-PASS-UNIT_1.jpg
MISFEED_PAPER-PASS-UNIT_2.jpg
仔细检查纸盒内的纸张翻转部分，并用手指按下把手部分（A）中的锁定卡爪将其解锁，然后取出卡住的纸张。
MISFEED_PAPER-PASS-UNIT_3.jpg
（3）定影组件卡纸
旋转旋钮并清除卡纸。
MISFEED_FUSING-AREA-1.jpg
如果定影区域内卡纸，请按下绿色部分，将定影组件向下倾斜到朝自身方向。
MISFEED_FUSING-AREA-2.jpg
旋转旋钮并清除卡纸。
MISFEED_FUSING-AREA-3.jpg
定影组件区域高温。请注意不要烫伤自己。（请勿触摸金属部位。）
取出的卡纸上可能残留未定影的墨粉。注意不要让墨粉弄脏您的手或衣服。
（4）出纸托盘卡纸（右侧出纸托盘）
清除卡纸。
MISFEED_RIGHT-TRAY.jpg
（5）翻转组件卡纸
打开纸张翻转部分盖板并清除卡纸。
MISFEED_PAPER-REVERSING-SECTION-COVER.jpg
（6）手送纸盒卡纸
清除卡纸。
MISFEED_BYPASS-TRAY.jpg
（7）纸盒1至纸盒4（侧面）卡纸
卡纸也可能会发生在机器的内部。请仔细检查并清除卡纸。
MISFEED_TRAY1-4(SIDE)-1.jpg
MISFEED_TRAY1-4(SIDE)-2.jpg
（8）转印组件卡纸
按图中箭头所示方向放低拉杆送出卡纸，然后将其取出。
MISFEED_TRANSPORT-AREA.jpg
（9）纸盒1至纸盒4（纸盒中）卡纸
将纸盒拉出前，打开右侧盖板并检查是否有卡纸。如果拉出纸盒时没有进行检查，则可能会将卡纸撕开并且会更加难以取出机器中残留的纸张碎片。
- （7）纸盒1至纸盒4（侧面）卡纸
MISFEED_TRAY1-4(INSIDE).jpg
（10）装订分页器卡纸
打开前盖板。
FINISHER-COVER_OPEN.jpg
将把手向左侧按时，将装订分页器滑到左侧直到其停止。
MISFEED_FINISHER-1.jpg
按箭头所示方向旋转送纸辊旋钮，然后取出卡纸。
MISFEED_FINISHER-2.jpg
MISFEED_FINISHER-3.jpg
确保机器中没有卡纸。
MISFEED_FINISHER-4.jpg
（11）输出区域卡纸
清除卡纸。
MISFEED_EXIT-TRAY.jpg
（12）鞍式装订分页器（顶部）卡纸
打开上盖板并清除卡纸。
MISFEED_S-FIN(UPPER).jpg
安装了打孔组件时。
打开前盖板。
MISFEED_S-FIN-1.jpg
如图所示旋转旋钮。
MISFEED_S-FIN(LOWER)-2.jpg
打开上盖板并清除卡纸。
MISFEED_S-FIN(UPPER).jpg
（13）大容量纸盒卡纸
一边握住纸盒释放杆，一边朝箭头方向小心滑动大容量纸盒，直至其停住。
MISFEED_LCC-1_1.jpg
MISFEED_LCC-1_2.jpg
MISFEED_LCC-2.jpg
（14）鞍式装订分页器（底部）卡纸
打开前盖板。
MISFEED_S-FIN-1.jpg
将杆（A）移到右侧并清除卡纸。
MISFEED_S-FIN-2.jpg
将杆（B）移到右侧并清除卡纸。
MISFEED_S-FIN-3.jpg
清除卡纸。
MISFEED_S-FIN(LOWER)-5.JPG
一边拉动杆，一边将鞍式装订分页器滑到左侧直到其停止。
MISFEED_S-FIN(LOWER)-1.jpg
清除卡纸。
MISFEED_S-FIN(LOWER)-4.jpg