操作向导 - 图象发送顺序

图象发送

# 图象发送顺序

##

首先，将机器设为所需的图象发送模式，在主屏幕上轻击适当的图标。

- 切换模式

1 放置原稿。
将原稿置于送稿器托盘中或原稿台上。

- 送稿器
- 原稿台

ORIGINAL-SET(RSPF+GLASS).jpg
2. 输入收件人。
轻击地址键直接输入收件人，并指定地址以发送扫描数据。

- 输入收件人

050170001.jpg
3. 配置扫描设置。
指定原稿扫描尺寸、浓度、文件格式和其它项目。

- 图象设置

如果需要，可以参考以下功能进行设置。

- 集中扫描和发送原稿
- 调节色彩和阴影
- 扫描原稿

有关其它设置，请参阅图象发送的内容。
050170002.jpg
4. 设置其它。
使用如将两页作为一页发送或同时发送不同尺寸的原稿的扫描设置时，请使用除定时器外的其它。
050170003.jpg
5. 发送原稿。
轻击［开始］键。
轻击［预览］键可以查看图象的预览。
将原稿置于原稿台上时：
重复放置原稿和发送步骤直到发送完所有的原稿。扫描所有原稿后，轻击［读取完成］键。