操作向导-更换墨粉回收容器

清洁和更换

# 更换墨粉回收容器

##

< 共步>
打开前盖板。
Toner-cartridge01.jpg
将墨粉回收容器锁定杆移动到释放位置，使墨粉回收容器向前落下直到停止。
确保更换清洁器未使用。
将其存放在新墨粉回收容器的左侧。
Laser_Unit03_S.jpg
Change_tonerbox02-1.jpg
Change_tonerbox02-2.jpg
拆下墨粉回收容器。
用双手按住墨粉回收容器并慢慢抬起。
如果墨粉回收容器向前掉落太远，则无法将其拆下。（墨粉回收容器呈大约30度角时将其拆下。）
Change_tonerbox03.jpg
将墨粉回收容器放在平面上。
更换墨粉回收容器之前，在表面放一张纸，如报纸。
Change_tonerbox04.jpg

- 不要将孔朝下，否则用过的墨粉会溢出。
- 将拆下的废墨粉盒放在塑料袋中（不要丢弃）。维护人员会将其收回。

安装新的墨粉回收容器。
由上倾斜插入墨粉回收容器。（与拆卸时的步骤相反。）
Change_tonerbox07.jpg
将墨粉回收容器推入机器。
将墨粉回收容器推入直至其卡到位。
Change_tonerbox08.jpg
锁定墨粉回收容器。
将墨粉回收容器移动到锁定位置。
Change_tonerbox07-1.jpg
关闭前盖板。
Toner-cartridge09.jpg