操作向导 - 在网络传真模式下发送传真

图象发送

# 在网络传真模式下发送传真

##

在网络传真模式下发送传真。该步骤也可用于通过直连SMTP直接发送。

- 如果在扫描原稿时内存已满，则会显示一条信息且扫描停止。
- 当扫描完所有原稿时，屏幕上会显示“任务已保存。”及相应的任务管理编号。如果需要，可使用该编号在处理报告或图象发送动作报告中查找任务。
  如果该任务为广播发送任务，则在工作状况屏幕中的相应任务键上也会显示该编号。因此，建议标记该编号以便轻松检查结果。
- 邮件页脚创建：指定的文本将自动附加到E-mail正文的末尾。想要附加预设文本（如公司制度规定）时，这种功能就非常方便。要输入想要附加的文本，请在“设置模式”下依次选择［应用程序设置］、［网络扫描仪设置］、［管理员设置］和［邮件页脚创建］。（需要管理员权限。）
  最多输入900个字符。（附加文本的字符数，不计入E-mail正文中可输入的最大字符数中。）
  要指定是否附加文本，请在“设置模式”下选择［应用程序设置］→［网络扫描仪设置］→［管理员设置］→［邮件正文自动添加页脚］。

如果通过“设置模式”→［系统设置］→［图象发送设置］→［扫描设置］→［默认地址］→［默认地址设置］配置了默认地址，则无法更改模式，或者无法更改或添加收件人。
要切换至网络传真模式，轻击触摸屏上的［取消］键，然后执行发送步骤。