操作向导 - 扫描图象的质量较差

故障处理

# 扫描图象的质量较差

##

如果使用本向导上的解决方法还是无法排除故障，请按下［电源］按钮，然后将主电源开关切换到“”位置。等待至少10秒，然后将主电源开关切换到“”位置。主电源指示灯的颜色从橙色变为绿色后，按［电源］按钮。
当位于触摸屏右上角的工作状况显示的背景色没有变灰时，请不要关闭主电源开关或拔掉电源插头。这样做可能损坏硬盘，或导致正在保存或接收的数据丢失。

检查点 | 解决方案
--- | ---
原稿是否为印刷品，如书籍或杂志？ | 要减少摩尔效应，请执行以下步骤： 原稿为印刷品时，可能会产生垂直图案（摩尔效应）。请轻击初始屏幕上的［浓度］键，打开浓度设置屏幕。在该屏幕中出现［摩尔衰减］检选框。轻击选中此检选框以减少摩尔效应（仅限在“E-mail”、“FTP／桌面”、“网络文件夹”和“扫描到外部记忆体设备”模式下）。也可以通过更改分辨率设置或在原稿台上稍微一动原稿（或更改角度）来减少摩尔效应。
扫描彩色原稿或灰度原稿时，色彩模式是否设置为［黑白双色］？ | 将色彩模式设置为［黑白双色］可将原稿中的颜色替换为黑色或白色。这适用于只有文字的原稿；但是，对于包含插图的原稿，最好在色彩模式设置为［灰度］时使用［黑白复印］键或者将［彩色复印］键的色彩模式设置为［真彩］或［自动］→［灰度］，然后进行扫描。
包含的收件人是否格式选择为［TIFF-S］？ | 如果想要将以高分辨率扫描的图象发送到“E-mail”、“FTP／桌面”和“网络文件夹”的收件人，请单独将图象发送到扫描仪和网络传真收件人。 执行包含“E-mail”、“FTP／桌面”和“网络文件夹”收件人以及格式选择为［TIFF-S］的网络传真收件人的广播发送时，即使选择了不同的分辨率设置，分辨率仍会保持固定在［200x200dpi］。