操作向导-清洁感光鼓的主充电辊

清洁和更换

# 清洁感光鼓的主充电辊

##

< 共步>
打开前盖板。
Toner-cartridge01.jpg
将墨粉回收容器的锁定杆移动到释放位置，墨粉回收容器下落直至其停止，然后慢慢抬起直到卸下。
Change_tonerbox02-1.jpg
Change_tonerbox02-2.jpg
Change_tonerbox03.jpg
拆下充电辊清洁器。
充电辊清洁器安装在机器前盖板上。

1. 按充电辊清洁器右侧，将其从挂钩上摘下。
2. 将其拿到挂钩上，放在近侧。
3. 将充电辊清洁器围绕轴套（A）旋转，将其从左侧挂钩上摘下。

Charger_Cleaner-0.jpg
Charger_Cleaner-3.jpg
清洁主充电辊。
轻轻地完全推入充电辊清洁器，然后轻轻地拉出。
Charger_Cleaner-1.jpg
插入充电辊清洁器，让清洁目标上的标签（A）和充电辊清洁器上的标签（B）按如图所示方向放置。
Charger_Cleaner-label.jpg
对所有其它主充电辊重复步骤4。
如图所示，机器中共有4处需要清洁。
Charger_Cleaner-2.jpg
在各原始位置更换充电辊清洁器。

1. 将充电辊清洁器在轴套（A）上卡紧并旋转，然后将顶部（没有把手的一侧）放在左侧的挂钩上。
2. 将充电辊清洁器右侧放在挂钩上，将其放回原位。
3. 将充电辊清洁器放在挂钩上。

Charger_Cleaner-4.jpg
Charger_Cleaner-5.jpg
安装墨粉回收容器。
由上倾斜插入墨粉回收容器。（与拆卸时的步骤相反。）
Change_tonerbox07.jpg
将墨粉回收容器推入机器。
将墨粉回收容器推入直至其卡到位。
Change_tonerbox08.jpg
锁定墨粉回收容器。
将墨粉回收容器移动到锁定位置。
Change_tonerbox07-1.jpg
关闭前盖板。
Toner-cartridge09.jpg