操作向导 - 发送到直连SMTP地址前

图象发送

# 发送到直连SMTP地址前

##

本机器支持直连SMTP，让您在不使用邮件服务器的情况下可在公司内直接发送网络传真。
有关在地址簿中保存直连SMTP地址的更多信息，请参阅“保存联系人”或“保存分组”。保存的直连SMTP地址包含在网络传真模式的地址簿中。
如果收件人线路忙：
如果收件人线路忙，机器将稍等片刻，然后自动再次发送。
要取消发送：
从工作状况屏幕上执行这些操作。

- 中断/删除进行中或预约的任务

要设置因线路忙音或因其它原因而无法建立连接时试图重拨的次数及其间隔：
在“设置模式”下，选择［系统设置］→［图象发送设置］→［网络传真设置］→［发送设置］→［线路忙音时自动重拨］。
发生通信错误时:
如果发生通信错误或在预设时间内对方传真机不接收，在预设的时间间隔后将自动尝试再次发送。
要取消发送：
从工作状况屏幕上执行这些操作。

- 中断/删除进行中或预约的任务

要设置因通信错误导致发送失败时试图重拨的次数及其间隔：
在“设置模式”下，选择［系统设置］→［图象发送设置］→［网络传真设置］→［发送设置］→［通信错误时自动重拨］。