操作手册 - 标准

设置模式

# 快速设置

##

选择机器与网络连接所需的最小设置。
网络名称设置
设备名称
输入设备名称。
域名
输入域名。
DNS设置
主服务器
输入主DNS服务器的IP地址。
备用服务器
输入备用DNS服务器的IP地址。
域名
输入所选DNS服务器所在的域名。
SMTP设置
主服务器
输入主SMTP服务器的IP地址或主机名。
回复邮件地址
如果数据传输失败，未传送的E-mail可能从服务器返回。输入接收此类未传送邮件的E-mail地址（仅限一个地址）。一般情况下，输入系统管理员的E-mail地址。
启用SSL
如果启用了SSL，可以使用STARTTLS指令进行TLS上SMTP暗码通信。
这需要服务器支持STARTTLS指令。
若要允许SSL通信，请将“端口编号”设为正常SMTP的端口编号。
SMTP认证
如果设置了，将执行SMTP服务器认证。
用户名
输入用户名。
密码
输入密码。
变更密码
如需更改密码，设置。
连接测试
轻击［执行］按钮可测试到SMTP服务器的连接。
LDAP设置
名称
输入地址簿名称。
搜索默认设置
输入搜索默认值以搜索LDAP目录信息树的特定区域。
例：o = ABC、ou = NY、cn = Everyone
输入项必须用分号或逗号分隔。
LDAP服务器
输入LDAP服务器的IP地址或主机名。
用户名
输入LDAP设置的帐号名。
密码
输入密码。
变更密码
如需更改密码，设置。
认证类型
从下拉列表中选择认证服务器。
KDC服务器
输入Kerberos认证服务器的IP地址或主机名。
领域
输入Kerberos领域。
启用SSL
如果设置了，将启用SSL暗码通信。
连接测试
轻击［执行］按钮可测试到LDAP服务器的连接。
公共文件夹／NAS设置
如果没有使用保存，将每个选项设置为［禁止］。
当设置改变时，将在机器重启后生效。如需重新启动机器，请参阅“打开电源”。