操作向导-增加边位

复印

# 增加边位

## 边位移动

< 共步>
放置原稿并轻击［预览］键。
将原稿置于送稿器托盘中或原稿台上。

- 送稿器
- 原稿台

轻击［其它］键，然后轻击［边位移动］键。
轻击图象移位方向。
设置边位移动宽度。

- 轻击正面或反面上表示边位移动面积的数值显示，然后使用数字键输入面积。
- 若要快速设置区域，首先用数字键指定接近所需数值的数值，然后使用进行调整。
- 如果把［将第2页的值调整为第1页的值。］检选框设置为，则可以分别设置正面和反面。

_02023001.jpg
完成设置后，依次轻击和［后退］键。

- 若要取消边位移动设置：
  轻击［关］键。
- 若要取消所有设置：
  轻击［CA］键。

在预览屏幕中检查预览图象。
检查设置是否产生需要的结果。
若要取消所有设置：
轻击［CA］键。
轻击［彩色开始］或［黑白开始］键开始复印。
仅复印一套时，不需要指定复印份数。
10key_panel.jpg
若要进行两套或多套复印：
轻击复印显示键以指定复印份数。