操作向导-打印密码保护传真

传真

# 打印密码保护传真

## 已接收数据打印保留设置

- 使用该功能时的要点

启用该设置，可以在不打印传真的情况下将其接收并保存到内存中。如要打印传真，必须输入密码。在使用此功能时，机器在接收传真时会在触摸屏上显示密码输入屏幕。
04054001.jpg
若要启用已接收数据打印保留设置：
在“设置”模式中，选择［系统设置］→［图象发送设置］→［操作设置］→［默认设置］→［已接收数据打印保留设置］。
在用数字键输入原先编辑好的4位密码时，机器就会开始打印。
可以轻击［取消］键关闭密码输入屏幕；不过，触摸屏上的内存键中的数据会闪烁。当您轻击正闪烁的键或更改模式时，会再次显示密码输入屏幕。
若要在输入密码后显示所接收数据清单：
在“设置”模式中，选择［系统设置］→［操作设置］→［预览设置］→［已接收数据图象检查设置］。
使用该功能时的要点
如果接收的传真数据没有打印或删除，那么传真内存容量会变小，并且机器将无法接收传真。使用该功能时，应该尽快打印接收的数据，而不要留在传真内存中。
在屏幕顶部的系统区域中显示剩余的传真内存。
剩余传真内存容量小时，会显示警告信息。

- 不管是自动接收的还是手动接收的传真，都会保留在内存中。
- 接收的数据转移到其它机器时，保存在内存中的数据也会转移。同时，屏幕上还会显示与用于打印的相同的密码输入屏幕。只有在输入密码后，才能进行转发。