操作手册 - 各种设置

设置模式

# 各种设置

##

放大显示模式
在屏幕上显示大字符。
触键音
控制触键音级别，或关闭触键音。您也可以设置为，在设置复印模式的倍率或调整任何模式的浓度时，机器就会使用初始值发出三声“哔”声。

设置生效的屏幕 | 初始值
--- | ---
复印模式初始屏幕中的倍率设置屏幕 | 倍率100%
复印模式初始屏幕中的浓度设置屏幕 | 浓度等级：3（中等）
传真、网络传真和网络扫描模式初始屏幕中的浓度调整屏幕
文件归档模式屏幕中扫描到硬盘的浓度调整屏幕

自动清除设置
自动清除启用的时间可以10秒为增量设置为10至240秒。
如果在此处设置的时间内没有使用机器，自动清除功能就会清除任何已选择的设置，并返回至复印模式初始屏幕或工作状况屏幕。
禁用自动清除
用于禁用自动清除功能。
信息时间设置
可以将信息在触摸屏上出现的时间（直到信息自动清除的时间）设置为1至12秒。
显示语言设置
可以将在触摸屏上显示的语言更改为任何语言。
启用用户认证并且在常用操作分组中指定了显示语言时，那么将优先使用该设置。
默认显示设置
设置自动清除和登录后显示的屏幕。
可以从复印、E-mail、网络文件夹、FTP／桌面、网络传真、传真、数据输入、地址簿、文件归档、主屏幕或Sharp OSA屏幕中选择。*
* 安装了应用程序通信组件时。
禁止任务优先操作
任务优先功能可被禁用。在这样操作时，工作状况屏幕上将不会出现［优先］键。
禁止跳跃打印
此设置用来禁用跳跃打印（某项任务因所需纸张不在任何纸盒中而停止，那么机器会优先打印别的任务*）。
* 不包含执行任务过程中纸张用尽的情况。
键操作设置
此设置决定了触摸屏上的键必须被轻击多长时间，其输入才能被创建。时间的设置范围为0至2秒，每次增量为0.5秒。
通过延长时间设置，您可以防止意外轻击键而输入。但是也必须记住，如果选择了较长的时间设置，轻击键时就要更小心，必须确保输入被创建。
禁用自动键重复
用于禁用键重复。
键重复功能可在轻击键时让设置值连续改变，而不仅仅是每次轻击键时才会改变数值。
长时间触摸的键输入接受时间
选择接受到长时间触摸按键的时间。
双击间隔设置
选择检测到双击的间隔。
禁止时钟调整
禁止更改日期和时间。
禁用封面／插入纸张模式
禁止使用封面和插入纸张功能。
设置键盘优先
连接外部键盘时，选择使用软键盘还是外部键盘输入字符。
原稿页数计数的初始状态设置
指定是否为每个功能启用其它中的“原稿计数”。
复印

- 复印

图象发送

- 扫描
- 网络传真
- 传真
- 数据输入

文件归档

- 扫描到硬盘
- 扫描到外部记忆体设备

从左上角以升序统一数字键
从左上角以升序排列数字键。
显示方案设置
在触摸屏上，从七种色彩方案中选择一种。
可查看选定方案的示例。
预览设置
已接收数据图象检查设置
选择是否显示已接收到的传真和网络传真的预览。
默认清单／缩略显示
将文件归档选择屏幕和已接收传真清单屏幕中的默认显示格式，选择为清单显示或缩略图显示。
遥控操作设置
从连接到相同网络的计算机，配置机器遥控操作所需的设置。
遥控软件操作

- 操作权限：此功能在使用遥控软件遥控机器时使用。
- 查看密码输入屏幕：使用遥控软件遥控操作机器时，您可以在机器上、计算机上单独或同时显示密码输入屏幕。

从指定计算机操作

- 操作权限：此功能用于允许使用指定的计算机遥控操作机器。
- 计算机主机名称或IP地址：输入即将连接到机器的计算机的主机名称或IP地址。最多可以输入127个字符。
- 查看密码输入屏幕：使用指定计算机遥控操作机器时，您可以在机器上、计算机上单独或同时显示密码输入屏幕。

由拥有密码的用户操作

- 操作权限：此功能用于允许拥有密码的用户遥控操作机器。有关密码的更多信息，请联系您的技术维护人员。
- 查看密码输入屏幕：拥有密码的用户遥控操作机器时，可以在机器上、计算机上单独或同时显示密码输入屏幕。