操作向导-外部零件

所有模式通用的操作

# 外部

##

本节介绍了机器外部各零部件的名称和功能。
×
送稿器
用于自动送入并扫描多页原稿。可同时对双面原稿的两面自动进行扫描。
- 送稿器
×
前盖板
打开此盖板可将主电源开关切换到“ON”（开）或“OFF”（关）或者更换墨粉盒。
- 打开电源
-更换墨粉盒
×
输出托盘（中央托盘）*
打印稿输出到该托盘。
×
操作面板
面板上有［电源］按钮、［电源节省］按钮/指示灯、［主屏幕］按钮、主电源按钮、传真接收指示灯和触摸屏。使用触摸屏操作各功能。
- 操作面板
×
右侧出纸托盘*
根据需要设置后，纸张输出到该托盘。将通过传真或网络传真接收到的原稿设置为输出到该托盘后，可以将其从复印输出的纸张中分离出来。
×
装订分页器*
可装订纸张。
也可以安装打孔组件以在输出纸张上打孔。
- 装订分页器
×
鞍式装订分页器*
可装订并折叠纸张。也可以安装打孔组件以在输出纸张上打孔。
- 鞍式装订分页器
×
走纸连接组件*
在将打印稿发送到鞍式装订分页器时该组件在机器和鞍式装订分页器之间传输。
×
USB接口（A型）
用于将USB设备（如USB记忆体）连接到机器。
USB电缆应使用屏蔽电缆。
支持USB 2.0（高速）。
×
键盘
将其用作触摸屏上所显示软键盘的替代品。当不使用时，可存放到操作面板下面。
×
纸盒1
将纸张存放到该纸盒中。
- 在纸盒中装纸
×
纸盒2（安装了一层/二层/三层供纸盒时）*
将纸张存放到该纸盒中。
- 在纸盒中装纸
×
纸盒3（安装了二层/三层供纸盒时）*
将纸张存放到该纸盒中。
- 在纸盒中装纸
×
纸盒4（安装了三层供纸盒时）*
将纸张存放到该纸盒中。
- 在纸盒中装纸
×
纸盒5（安装了大容量纸盒时）*
将纸张存放到该纸盒中。
- 在大容量纸盒装纸
×
手送纸盒
使用该纸盒手动送纸。
装入大于8-1/2 x 11R或A4R的纸张时，请拉出扩展导纸板。
- 在手送纸盒装纸
轻击名称以显示详细内容。
Exterior.jpg
* 外围设备