操作向导 - 使用网络扫描仪之前

图象发送

# 使用网络扫描仪之前

##

要将机器用作网络扫描仪，必须保存发件人信息、配置服务器设置、在地址簿中保存收件人和执行其它所需的操作。
1. 确保主电源开关已处于“”位置
主电源指示灯点亮时，主电源处于“”位置。如果主电源指示灯不亮，请将主电源开关切换到“”位置，然后按操作面板上的［电源］按钮。

*
  如果要使用传真功能，特别是要在夜晚接收或定时发送时，应始终将主电源开关置于“”位置。

PowerSwitch-2.jpg
2. 检查日期和时间
应确保机器已设好正确的日期和时间。
在机器的设置模式下设置日期和时间。
要设置机器的日期和时间：
在“设置模式”下，选择［系统设置］→［默认设置］→［时钟］。
如果已启用［禁止时钟调整］，则不能修改日期和时间。
在这种情况下，在“设置模式”下选择［系统设置］，然后选择［操作设置］以禁用［禁止时钟调整］设置。
3. 保存发件人信息
使用扫描到E-mail之前
将默认发件人名称保存在“发件人名称”中，回复E-mail地址保存在“回信地址”中。在不选择发件人的情况下，机器会采用此设置。
要保存未选择发件人的情况下所用的发件人名称和E-mail地址：
在“设置模式”下，选择［系统设置］→［图象发送设置］→［扫描设置］→［扫描设置］→［设置默认发件人］。
使用网络传真之前
将发件人名称保存在“发件人名称”中，发件人网络传真地址保存在“发件人地址”中。
要保存发件人的名称和地址：
在“设置模式”下，选择［系统设置］→［图象发送设置］→［操作设置］→［发件人名称和收件人设置］→［保存发件人数据］。
4. 配置设置模式中所需的设置
配置服务器设置、网络扫描仪的默认设置以及网络传真的设置。

- 要配置服务器设置：
  在“设置模式”下，选择［网络设置］→［服务设置］。（需要管理员权限。）
- 要配置网络扫描仪的基本设置：
  在“设置模式”下，选择［应用程序设置］→［网络扫描仪设置］。（需要管理员权限。）
- 要配置网络传真的设置：
  在“设置模式”下，选择［应用程序设置］，然后配置［网络传真设置］中的选项。（需要管理员权限。）

5. 在地址簿中保存各扫描模式下的收件人地址
使用扫描到图象时，可以通过直接输入地址来发送图象。提前在地址簿中保存地址会非常方便。最多可在地址簿中保存6000个地址。有关地址簿的详细信息，请参阅“地址簿”。有关如何创建地址的详细信息，请参阅“保存联系人”或“保存分组”。