操作手册 - 传真模式设置清单

设置模式

# 传真模式设置清单

##

下面列出传真设置模式以及工厂默认设置。
根据机器规格及所安装外围设备的不同，一些设置可能无法使用。
系统设置
U:一般用户；A:系统管理员／管理员

项目 | 工厂默认设置 | U | A
--- | --- | --- | ---

| 系统设置

是

是

| 传真代码内存收件箱

-

是

是

| 传真数据接收／转发 - 传真功能

是

是

| 传真设置

是

是

| 接收设置

自动接收

是

是

| 多套打印设置

禁用

是

是

| 装订*1

禁用

是

是

| 转发已接收数据

-

是

是

| 图象发送设置 - 传真功能

否

是

| 传真设置

否

是

| 传真默认设置

否

是

| 自动唤醒模式

启用

否

是

| 暂停时间设置

因机器配置而异

否

是

| 传真地址确认功能

禁用

否

是

| 扬声器设置

否

是

| 免提

音量：5

否

是

| 振铃音量

音量：5

否

是

| 线路声音

音量：5

否

是

| 传真接收完成声音

音量：5；振铃方案：方案3
传送完成声音时间设置：3秒

否

是

| 传真发送完成声音

音量：5；振铃方案：方案3
传送完成声音时间设置：3秒

否

是

| 传真通信错误声音

音量：5；振铃方案：方案3
传送完成声音时间设置：每次0.3秒

否

是

| 遥控接收号码设置

5

否

是

| 发送时打印原稿

只打印错误报告

否

是

| 处理报告打印选择设置

否

是

| 单次发送

只打印错误报告

否

是

| 广播

打印所有报告

否

是

| 接收

不打印报告

否

是

| 机密接收

打印注意页

否

是

| 动作报告打印选择设置

否

是

| 内存满时自动打印

禁用

否

是

| 在指定的时间打印日志

禁用

否

是

| ECM

启用

否

是

| 数字线路网络

禁用

否

是

| 传真发送设置

否

是

| 自动缩小发送设置

启用

否

是

| 旋转发送设置

全部启用

否

是

| 快速联机发送

启用

否

是

| 接收方打印页码

启用

否

是

| 发件人名称切换

传真号码

否

是

| 日期／发件人号码显示位置设置

原稿图象外侧

否

是

| 线路忙音时自动重拨

次数：2次；间隔：3分

否

是

| 通信错误时重拨

次数：2次；间隔：1分

否

是

| 禁止传真广播

禁用

否

是

| 传真接收设置

否

是

| 自动接收呼叫次数

2次

否

是

| 双面接收设置

禁用

否

是

| 自动接收缩小设置

启用

否

是

| 打印风格设置

自动选择

否

是

| 设置转发接收数据的电话号码

-

否

是

| LETTER接收缩小打印

禁用

否

是

| 接收日期和时间打印

禁用

否

是

| 传真输出设置

因机器配置而异

否

是

| 允许／拒绝号码设置

否

是

| 允许／拒绝号码设置

全部无效

否

是

| 拒绝未知呼叫

禁用

否

是

| 传真轮询安全

否

是

| 设置传真轮询安全

启用

否

是

*1 安装了鞍式装订分页器或装订分页器时。