操作向导-在指定时间发送传真

传真

# 指定通信时间

## 定时传送

< 共步>
放置原稿。
将原稿置于送稿器托盘中或原稿台上。

- 送稿器
- 原稿台

指定收件人传真号码。

- 输入收件人

轻击［其它］键，然后轻击［定时器］键。
轻击［开］键。
指定日期。
04066001.jpg
以24小时格式指定时间（小时和分钟）。

- 轻击显示小时和分钟的对应区域，然后使用数字键输入数值。
- 用精确调整时间比较便捷。
- 设置会显示当前时间。如果时间不正确，请按［CA］键取消此操作。应在设置模式中改正时间，然后执行定时发送步骤。
  - 将机器作为传真机使用前

若要取消定时发送设置：
轻击［关］键。
完成设置后，轻击。
轻击［开始］键以开始扫描原稿。
轻击［预览］键以在发送传真前确认图象预览。有关更多信息，请参阅“检查发送图象”。

- 如果将原稿插在送稿器托盘中，则机器会扫描所有原稿。
  机器会发出“哔”声，提示扫描结束，然后机器进行发送待机。
- 如果原稿放置在原稿台上，则每次扫描一页。
  在扫描结束时，将下一页原稿放在原稿台上并轻击［开始］键。重复此步骤直至扫描完所有页面，然后轻击［读取完成］键。
  机器会发出“哔”声，提示扫描结束，然后机器进行发送待机。

原稿扫描到内存中。无法在指定的时间扫描原稿。