操作向导 - 手动输入地址

图象发送

# 手动输入地址

##

< 共步>
在模式的初始屏幕上，轻击“文本框”
在网络传真的初始屏幕上，轻击“文本框”以显示想要选择地址类型的屏幕。轻击［网络传真］或［直连SMTP］键。
05023001.jpg
输入收件人地址

- 在数据输入模式下，选择收件人的模式，然后输入收件人地址。
- 对于扫描到网络文件夹模式，会出现网络文件夹输入屏幕。请参阅“指定网络文件夹”。

- 要在［收件人］、［抄送］和［Bcc］间切换，轻击。
- 如果在［系统设置］中启用了［图象发送设置］→［扫描设置］→［扫描设置］→［密件抄送设置］→［启用密件抄送］，则可以选择［Bcc］。
- 在网络传真模式下，如果在［系统设置］中启用了［图象发送设置］→［网络传真设置］→［扫描设置］→［发送设置］→“送达确认报告设置”，将出现接收报告请求屏幕。如果想接收报告，请轻击［是］键。否则轻击［否］键。（使用直连SMTP时，不进行发送确认。）