操作手册 - SHARP OSA设置

设置模式

# SHARP OSA设置

##

如果机器有外部帐户组件或应用程序通信组件，则可以使用Sharp OSA设置。
外部帐号设置
外部审核控制
启用此设置时，机器进入外部统计模式，可通过外部审核应用程序使用统计功能。
启用外部服务器认证
启用此设置时，机器进入外部认证模式。外部应用程序将控制对机器的访问。
当设置改变时，将在机器重启后生效。如需重启机器，请参阅“使用机器之前”中的“打开电源”。
USB驱动程序设置
安装外部帐户组件或应用程序通信组件时，将USB设备的驱动器设置为连接状态。
外部键盘
选择外部键盘使用内部还是外部驱动程序。
USB记忆体
选择USB记忆体设备驱动程序使用内部还是外部设备驱动程序。
暗码强度
选择使用外部驱动程序进行通信时的暗码强度。
可选择无暗码化、AES-128或AES-256。

- 选择外部驱动程序时，连接的USB设备将按未连接和无法使用处理。
- 当设置改变时，将在机器重启后生效。
  如需重新启动机器，请参阅“打开电源”。
- 如需在USB设备连接到机器时检查连接，请参阅“USB设备检查”。

任务优先首选项
在Sharp OSA应用程序中设置动画的演示速度。
可以配置以下设置。

- 正在打印
- 平衡
- LCD动画重放

如果选择了［LCD动画重放］或［平衡］，机器的任务（或打印）处理速度可能会变慢。
选择［正在打印］可增加打印任务的处理速度。