操作向导-向发送失败的广播发送收件人再次发送

传真

# 向发送失败的广播发送收件人再次发送

##

< 共步>
轻击工作状况显示。
轻击［传真］标签后，轻击［完成］键。
如果广播发送中包含了不同模式的收件人，在这些模式下会显示同一广播发送键。
04039001.jpg
轻击已完成广播发送的按键后，轻击操作面板上的［检查所选任务的详细信息］键。
“广播xxxx”将显示作为广播发送任务键的收件人。扫描结束时显示在触摸屏上的任务管理编号为“xxxx”。
04039002.jpg
轻击［发送失败］标签后，轻击操作面板上的［向所有将发送失败的收件人再次发送］键以重新发送图象。
轻击［向所有发送失败的收件人再次发送］键后的操作步骤，取决于是否已使用文件归档功能。

- 使用文件归档功能：
  输入不成功的收件人将返回到文件归档再次发送屏幕。应执行文件归档重发步骤。（不需要重新扫描原稿。）
  如果工作已保存在机密文件夹中或已保存为机密文件，在轻击［重拨］键后，屏幕上会显示密码输入屏幕。输入密码。
- 未使用文件归档功能：
  输入不成功的收件人将返回到初始屏幕。放好原稿，然后再进行广播发送的步骤。