操作向导-传真发送顺序

传真

# 传真发送顺序

##

首先，轻击主屏幕上的［传真］图标以进入传真模式。

- 切换模式

1 放置原稿。
将原稿置于送稿器托盘中或原稿台上。

- 送稿器
- 原稿台

ORIGINAL-SET(RSPF+GLASS).jpg
2. 输入收件人传真号码。
轻击地址键直接输入收件人号码，或者搜索地址簿或号码。

- 输入收件人

04015003.jpg
3. 配置扫描设置。
指定原稿扫描尺寸、浓度、分辨率等。

- 图象设置

如有需要，可以参考下列功能进行设置。

- 集中发送原稿
- 扫描原稿

有关上述之外的设置，请参阅传真目录。
04015003.jpg
4. 设置其它。
请使用除了像将两页作为一页发送或同时发送不同尺寸原稿时等扫描设置之外的其它设置。
04015004.jpg
5. 发送原稿。
轻击［开始］键。
轻击［开始］键前轻击［预览］键，可以检查预览图象。
开始传真发送前，轻击操作面板上的［归档］键或［临时保存］键，将扫描原稿保存为数据。

- 临时保存
- 归档

将原稿放在原稿台上时：

- 普通与原稿数发送传真时（内存发送）
  重复相同的次数放置发送原稿。扫描所有原稿后，轻击［读取完成］键。
- 以直接发送模式发送传真时
  不能在直接发送模式下扫描大量原稿。轻击［开始］键，开始发送。