操作手册 - 协议设置

设置模式

# 协议设置

##

选择通用网络设置。
可以设置TCP/IP、NetWare、EtherTalk和NetBEUI状态信息。
TCP/IP
TCP/IP设置
TCP/IP
如需在TCP/IP网络上使用机器，则必须启用此设置。
IPv4设置
在TCP/IP（IPv4）网络上使用机器时，使用此设置配置机器的IP地址。
DHCP/BOOTP
使用此设置通过DHCP（动态主机配置协议）／BOOTP（引导协议）自动获得IP地址。启用此设置时，则不需要手动输入IP地址。
如果使用DHCP/BOOTP，指定给机器的IP地址可能会自动变更。如果IP地址变更，则不能进行打印。
当机器在TCP/IP网络上使用时，请务必启用上面的“TCP/IP”。
RARP
设置此选项以使用RARP协议。
IPv4地址
输入机器的IP地址。
子网掩码
输入IP子网掩码。
默认网关
输入默认网关地址。
IPv6设置
在TCP/IP（IPv6）网络上使用机器时，使用此设置配置机器的IP地址。
IPv6
启用此设置。
DHCPv6
使用此设置通过DHCP（动态主机配置协议）v6自动获得IP地址。启用此设置时，则不需要手动输入IP地址。
手动设置地址／前缀长度
输入机器的IP地址和前缀长度（0至128）。
默认网关
默认网关

- 如果使用DHCPv6，指定给机器的IP地址可能会自动变更。如果IP地址变更，则不能进行打印。

- 当机器在TCP/IP网络上使用时，请务必启用上面的“TCP/IP”。
- 在IPv6环境中，机器可以使用LPD或IPP协议。

PING命令
检查机器是否可与网络的计算机通信。
指定所需计算机的IP地址，然后轻击［执行］键。显示计算机是否应答的信息。
NetWare
NetWare设置
NetWare
如需在NetWare网络上使用机器，则必须启用此设置。
结构类型
选择结构类型。
设置：802.2、802.3、SNAP、ETHER-II
操作模式
选择操作模式。
设置： 打印服务器、RPRINTER
打印机名称
输入打印机名称。
打印服务器设置
打印服务器名称
输入打印服务器名称。
登录密码
输入登录密码。
如需更改密码，请将［变更密码］设为。
任务轮询间隔
输入任务轮询间隔。
二进制模式
设置此选项以使用二进制模式。
文件服务器名称1-8
输入文件服务器名称。
NDS树
输入NDS树名。
NDS内容
输入NDS内容。
RPRINTER设置
打印服务器名称1-8
输入打印服务器名称。
任务超时
输入任务超时时间。
EtherTalk
EtherTalk设置
EtherTalk
如需在EtherTalk网络上使用机器，则必须启用此设置。
区域名称
输入区域名称。
打印机名称
输入打印机名称。
NetBEUI
NetBEUI设置
NetBEUI
如需在NetBEUI网络上使用机器，则必须启用此设置。
当设置改变时，将在机器重启后生效。如需重新启动机器，请参阅“打开电源”。