操作向导 - 发生卡纸

故障处理

# 发生卡纸

##

检查点 | 解决方案
--- | ---
机器中是否残留了碎纸？ | 确保所有纸张被清除。 - 清除卡纸
纸盒中是否装入了过多的纸张？ | 确保原稿叠放的高度不超过标志线。
是否一次送入多页纸张？ | 在装入纸张前，将纸翻一下。
是否使用了超出规格的纸张？ | 请使用SHARP推荐的纸张。 使用了适用于其它型号的纸张或机器不支持的特殊纸张，可能导致卡纸、褶皱或污迹。 - “快速上手向导”中的“消耗品” 有关禁止使用的纸张和不推荐使用的纸张，请参阅“适用的纸张类型”。
纸盒中的纸是否受潮？ | 如果您长时间不使用某个纸盒中的纸张，请将纸张从纸盒中取出装入袋中保存，并放置在阴凉干燥处。
手送纸盒导纸板是否调整为纸张的宽度？ | 将手送纸盒导纸板调整至纸张的宽度。
是否拉出了手送纸盒扩展导纸板？ | 装入大尺寸纸张时，请拉出扩展导纸板。
手送纸盒送纸辊是否较脏？ | 清洁手送纸盒送纸辊的表面。 - 清洁手送送纸辊
是否装入了A5尺寸纸张？ | 装入A5尺寸纸张时，请将纸张横向（A5R）放置。
是否指定了纸张尺寸？ | 如果您使用的是非标准尺寸纸张，必须指定纸张尺寸。 如果装入纸盒的纸张尺寸改变，必须检查纸张尺寸设置。 “设置模式”→［纸盒设置］→［纸盒创建］
是否向手送纸盒中补充了纸张？ | 添加纸张时，请取出手送纸盒内的余留纸张，与要添加纸张合为单独一叠后再装入。 否则将可能导致卡纸。