操作向导-进行校验复印

复印

# 进行校验复印

## 校验复印

< 共步>
轻击［其它］键，然后轻击［校验复印］键。
图标上会显示检选标志。
若要取消校验复印设置：
轻击［校验复印］键将其取消。
完成设置后，轻击［后退］键。
根据需要，指定需要的功能如“复印浓度”和“倍率”。
放置原稿并轻击［预览］键。
将原稿置于送稿器托盘中或原稿台上。

- 送稿器
- 原稿台

在预览屏幕中检查预览图象。
检查设置是否产生需要的结果。
若要取消所有设置：
轻击［CA］键。
使用数字键设置复印份数（套数）。
最多可设为999份（套）。
如果设置了错误的份数
轻击［C］键，然后输入正确的数字。
轻击［彩色开始］或［黑白开始］键。
仅复印一套。
检查复印结果。如果未发现任何问题，请轻击［结束］键。
根据需要，请更改设置并重复校验复印直到对复印结果满意。
也可以更改复印份数。若要改变复印份数，请使用数字键。

- 在校验复印中，不会显示不可用功能键。
- 一些可用功能可能会受到限制。

在预览屏幕中检查预览图象。
检查设置是否产生需要的结果。
若要取消所有设置：
轻击［CA］键。
轻击［彩色开始］或［黑白开始］键。