操作向导-传真发送方法

传真

# 传真发送方法

##

用机器发送传真的方法说明如下。请选择适合您的方法。

- 若要传真大量原稿：
- 要传真厚原稿或书：
- 如果您希望在其它先前保存的传真发送前发送传真：

若要传真大量原稿：
使用送稿器。
原稿将被扫描到内存中然后发送（内存发送）。
以线路闲置状态放置多页原稿时，扫描进行的同时从已扫描页面按顺序发送（快速联机发送）。
如果因线路被占用不能立即开始发送，则机器会将所有原稿扫描入内存，并保留发送。

- 使用送稿器发送

FC_FAX_SEND_RSPF.jpg
在已经进行传真发送或接收时，可使用以下步骤以保留发送任务。要检查保留的发送任务，显示工作状况屏幕。

- 传真任务

- 如果在第一个原稿的扫描过程中内存已满，发送将停止。
- 在发送完成时，机器会将扫描的原稿从内存中清除。但是，在使用文件归档功能时发送的传真被保存。
- 既可以将原稿放在送稿器也可以放在原稿台上发送传真。然后扫描原稿页并依次发送。这种发送方法可能会因功能而无法使用。

在以下情况下，发送将自动保留（内存发送）。

- 在启用自动再次发送功能的情况下线路忙或通信发生错误。
  - 发生通信错误时
- 如果正在发送、接收另一个传真，或者如果机器处于忙碌状态，机器线路正忙。
- 在您传真之前已经保留了另一个传真发送任务。
- 正在使用以下功能进行传真发送。
  - 广播发送、传真代码发送、定时发送、双页扫描、书籍分割、2合1、卡片制作、大量原稿模式、原稿计数
- 正在使用原稿台（除在使用免提拨号时）。

若要禁用快速联机发送设置：
在“设置模式”中，选择［系统设置］→［图象发送设置］→［传真设置］→［发送设置］→［快速联机发送］。
如果禁用此设置，只有当所有页面扫描完后才开始发送。请注意，此设置不适用于手动发送。
要传真厚原稿或书：
将原稿置于原稿台上。

- 使用原稿台发送

FC_FAX_SEND_GLASS.jpg

- 从原稿台发送传真时，快速联机发送不可用。
- 在使用原稿台时，一次不能扫描大量原稿。在这种情况下，可以将原稿页分多次扫描。

如果您希望在其它先前保存的传真发送前发送传真：
以直接发送模式发送传真。原稿被直接发送到传真接收机，而不会扫描到内存。
在使用直接发送模式时，当前进行的发送一完成就会开始发送（在任何先前保存的发送任务之前发送）。
轻击操作面板上的［直接发送］键以发送传真。

- 在直接发送模式中使用送稿器发送传真
- 在直接发送模式中使用原稿台发送传真

04025001.jpg
当直接发送模式下的发送结束时，该模式会自动变回内存发送模式。
在直接发送模式中，［预览］将无法用于发送。