操作向导-E-mail打印

打印

# E-MAIL打印

##

如果在机器中配置了E-mail帐户，机器会定期检查您的邮件服务器，并且无需使用打印驱动程序自动打印接收到的E-mail附件。
若要执行E-mail打印：
在“设置”模式下，选择［应用程序设置］→［E-mail打印设置］，然后创建E-mail帐户。（需要管理员权限。）
执行E-mail打印
使用计算机的E-mail软件，在“地址”中指定机器的E-mail地址并发送附带要打印文件的E-mail。
可以在E-mail的信息中输入控制指令，从而指定复印份数和打印格式。
如右侧例子所示，以“指令名=值”格式输入指令。
COMMAND.jpg
例如，可输入以下控制指令：

功能 | 指令名 | 值
--- | --- | ---
份数 | COPIES | 1-9999
装订*1 | STAPLEOPTION | NONE、ONE、TWO、SADDLE
打孔*2 | PUNCH | OFF、ON
输出 | COLLATE | OFF、ON
双面打印 | DUPLEX | OFF、TOP、LEFT、RIGHT
帐号代码*3 | ACCOUNTNUMBER | 数字（5-8位）
文件类型 | LANGUAGE | PCL、PCLXL、POSTSCRIPT、PDF、TIFF、JPG、XPS
纸张 | PAPER | 可使用纸张（A4、LETTER或其它）
文件归档 | FILE | OFF、ON
FOLDERNAME | 最多28个字符
临时保存 | QUICKFILE | OFF、ON
输出托盘 | OUTTRAY | CENTRE、RIGHT、FINISHER
黑白打印 | B/W PRINT | OFF、ON
自适应纸张 | FITIMAGETOPAGE | OFF、ON

1. *1仅当安装了装订分页器或鞍式装订分页器时启用。
2. *2仅当在装订分页器或鞍式装订分页器上安装了打孔组件时启用。
3. *3除了要通过用户编号认证外，其余情况均可省去。

- 邮件文字必须是文本格式。如果以超文本格式（HTML）输入，指令将无效。
- 如果在邮件文字中输入“Config”，会返回控制命令清单。
- 如果未在E-mail的正文（信息）中输入任何内容，则将根据“设置模式”下的［系统设置］→［打印机条件设置］→［默认设置］的设置进行打印。如果您打印了包含打印设置的文件（例如PCL、PS或XPS文件），那么会应该设置。
- 想要指定页面描述语言时仅输入文件类型。通常没有必要输入文件类型。