操作向导-复印顺序

复印

# 复印顺序

##

首先，轻击主屏幕上的［复印］图标以进入复印模式。

- 切换模式

1 放置原稿。
将原稿置于送稿器托盘中或原稿台上。

- 根据原稿的类型和状态选择放置原稿的步骤

original-set(RSPF+Glass).jpg
2 扫描原稿。
轻击［预览］键扫描原稿。

- 要进行双面复印，请在扫描原稿前配置双面复印设置。
- 无需确认预览图象，轻击［彩色开始］或［黑白开始］键开始复印。

02002002.jpg
3 确认预览图象。
显示扫描原稿的预览图象。
在预览屏幕中，确认像色彩、双面复印或装订位置等设置。
02002007.jpg
4 开始复印。
轻击［彩色开始］或［黑白开始］键。
仅复印一套时，不需要指定份数。

- 10key_panel.jpg
  要进行两套或多套复印：
  轻击复印显示键以指定份数。
- 要取消所有设置，轻击［CA］键。
  轻击［CA］键时，所有选择的设置被清除，并且您将返回至初始屏幕。
- 要取消复印：
  轻击［取消复印］键。

开始复印前，轻击操作面板上的［归档］键或［临时保存］键，将扫描原稿保存为数据。

- 临时保存
- 归档