操作向导 - 卡纸图解

故障处理

# 卡纸图解

##

如果您在阅读触摸屏中［检查如何清除卡纸］中的说明时需要更多信息，请先参阅下面的图解，然后再转到您对应情况的合适图解（1-17）。
（1）装订分页器（大容量）卡纸
Misfeed_fin4K(upper)-0.jpg
打开上盖板并清除卡纸。
Misfeed_fin4K(upper).jpg
（2）鞍式装订分页器（顶部）卡纸
打开上盖板并清除卡纸。
安装了打孔组件时。
打开前盖板。
如图所示旋转旋钮。
打开上盖板并清除卡纸。
（3）鞍式装订分页器（底部）卡纸
打开前盖板。
将杆（A）移到右侧并清除卡纸。
将杆（B）移到右侧并清除卡纸。
清除卡纸。
一边拉动杆，一边将鞍式装订分页器滑到左侧直到其停止。
清除卡纸。
（4）鞍式装订分页器（大容量）卡纸
Misfeed_fin4K(upper)-0.jpg
打开上盖板并清除卡纸。
Misfeed_fin4K(upper).jpg
传输区域和输出区域中卡纸（鞍式装订组件）
打开前盖板。
Misfeed_4Ksaddle-03.jpg
将杆（A）移到右侧并清除卡纸。将杆释放，杆会被弹簧复位到原位。
Misfeed_4Ksaddle-04.jpg
将杆（B）移到右侧并清除卡纸。
清除卡纸后将杆恢复原位。
Misfeed_4Ksaddle-05.jpg
旋转辊旋钮（A）直到其不再旋转。
Misfeed_4Ksaddle-06.jpg
推入并旋转旋钮（B）并清除卡纸。
Misfeed_4Ksaddle-07.jpg
Misfeed_4Ksaddle-08.jpg
（5）打孔组件卡纸
如图所示旋转旋钮。
Misfeed_Punch-1.jpg
打开上盖板并清除卡纸。
Misfeed_fin4K(upper).jpg
如果打开上盖板后无法清除纸张，请打开打孔组件盖板并清除纸张。
Misfeed_Punch-3.jpg
（6）原稿卡纸
（使用DSPF型号时）
打开送稿器盖板，取出卡住的原稿。
MISFEED_ORIGINAL-4.jpg
打开送稿器。按箭头所示方向旋转转印辊，取出原稿。
MISFEED_ORIGINAL-5.jpg
按下开关A以释放盖板锁并清除卡住的原稿。
清除原稿后，请确保牢固安装盖板。
MISFEED_ORIGINAL-6.jpg
清除卡纸后，打开再关闭送稿器（或送稿区域盖板或送稿器托盘），以清除触摸屏上的卡纸显示。
（7）走纸连接组件卡纸
拉出走纸连接组件，取出卡住的纸张。
仔细检查纸盒内的纸张翻转部分，并用手指按下把手部分（A）中的锁定卡爪将其解锁，然后取出卡住的纸张。
（8）定影组件卡纸
旋转旋钮并清除卡纸。
如果定影区域内卡纸，请按下绿色部分，将定影组件向下倾斜到朝自身方向。
旋转旋钮并清除卡纸。
定影组件区域高温。请注意不要烫伤自己。（请勿触摸金属部位。）
取出的卡纸上可能残留未定影的墨粉。注意不要让墨粉弄脏您的手或衣服。
（9）输出托盘卡纸（右托盘）
清除卡纸。
（10）翻转组件卡纸
打开纸张翻转部分盖板并清除卡纸。
（11）手送纸盒卡纸
清除卡纸。
（12）大容量纸盒卡纸
一边握住纸盒释放杆，一边朝箭头方向小心滑动大容量纸盒，直至其停住。
（13）纸盒1至纸盒4侧面卡纸
卡纸也可能会发生在机器的内部。请仔细检查并清除卡纸。
（14）转印组件卡纸
按图中箭头所示方向放低拉杆送出卡纸，然后将其取出。
（15）纸盒1至纸盒4（纸盒中）卡纸
将纸盒拉出前，打开右侧盖板并检查是否有卡纸。如果拉出纸盒时没有进行检查，则可能会将卡纸撕开并且会更加难以取出机器中残留的纸张碎片。
- （13）纸盒1至纸盒4侧面卡纸
（16）装订分页器卡纸
打开前盖板。
将把手向左侧按时，将装订分页器滑到左侧直到其停止。
按箭头所示方向旋转旋钮，然后取出卡纸。
确保机器中没有卡纸。
（17）输出区域卡纸
清除卡纸。