操作向导 - 在广播发送中包含多种类型的地址时设置模式

图象发送

# 在广播发送中包含多种类型地址时设置模式

##

本节介绍了广播发送中含有多种类型的地址时应牢记的设置。
当广播发送中包含有多种类型的地址（如扫描模式和网络传真模式收件人）时，无论用何种模式屏幕对这些地址进行了配置，都会为所有地址启用其设置。请注意以下例外情况：

发送尺寸 | 当在网络传真模式下文件格式被设置为［TIFF-S］，就只能以A4R尺寸发送。 如果扫描的原稿大于A4，在发送前会将其自动缩小为A4R。
分辨率（图象） | 使用各模式中配置的设置发送页面。
文件格式（文件压缩模式） | 会为所有收件人使用在“设置模式”下通过［系统设置］→［图象发送设置］→［扫描设置］→［扫描设置］→［压缩广播的文件］设置的压缩模式。
彩色扫描 | 在扫描模式下，如果将色彩模式设置为［真彩］，原稿将以黑白双色发送到网络传真收件人，并以彩色发送到扫描收件人。 如果启用了传真扩充组件，轻击操作面板上的［发送与网络传真相同的图象］键将以黑白双色发送原稿。 如果启用了网络传真扩充组件，轻击操作面板上的［发送与网络传真相同的图象］键可发送具有与网络传真地址相同设置的原稿。（如果启用了传真扩充组件，则无法使用该键。）
原稿计数 | 如果存在指定了原稿页数的模式的地址，则该地址将启用。
扫描文件尺寸 | 如果广播发送收件人中包括附件大小受到［E-MAIL附件大小上限设置］或［数据附件大小上限设置（FTP/桌面/网络文件夹）］（在“设置模式下”，选择［系统设置］→［图象发送设置］→［扫描设置］→［扫描设置］→［压缩广播的文件］）限制的收件人，这种限制也适用于未设此限制的收件人。
多画面合一 | 该模式仅可用于传真和网络传真。其链接到具有适当功能的模式。
颜色脱落 | 该模式可用于扫描仪和数据输入。其链接到具有适当功能的模式。