操作向导 - 在网络传真模式下发送传真

图象发送

# 在网络传真模式下发送传真

##

< 共步>
放置原稿。
将原稿置于送稿器托盘中或原稿台上。

- 送稿器
- 原稿台

不要在原稿自动检测器下放置任何物品。原稿自动检测器下有物体时，关闭送稿器可能会损坏原稿自动检测器板，且妨碍原稿尺寸的正确检测。

- 将A5尺寸的原稿纵向放置（）。
  如果横向（水平）放置（），检测的尺寸会不准确。
  如果是A5R尺寸的原稿，请手动输入原稿尺寸。
  - 根据纸张尺寸指定原稿扫描尺寸

- 旋转发送

- A4、B5R和A5R尺寸的原稿会被旋转90度，并以相应的A4R、B5和A5的放置方向发送。
  （A4R、B5或A5尺寸的原稿不能旋转发送。）
  Image_Rotation.jpg

指定收件人。

- 输入收件人

在保存有网络传真地址的快捷键上，会显示图标。
要更改［主题］、［文件名］或［正文］，轻击其输入区域，或者轻击［其他］→［发送设置］。

- 在网络传真发送时更改主题、文件名和正文

轻击［原稿］键。
可以更改浓度、分辨率、文件格式、色彩模式和其它设置。

- 自动双面扫描（双面原稿）
- 更改浓度和原稿类型
- 更改分辨率
- 在网络传真模式下更改格式
- 更改色彩模式
- 轻击［其它］键可以配置多种功能，例如，将两张原稿页组合为一页发送，或者发送具有不同尺寸的原稿。

轻击合适的放置方向键。
完成设置后，轻击。
05030002.jpg
轻击［开始］键开始扫描原稿。
轻击［预览］键可在发送原稿前查看图象的预览。

- 如果原稿放置在原稿台上，触摸屏上显示［读取完成］键。
  如果原稿只有一页，请转至步骤8。要扫描多页，进行下一步。
- 如果将原稿插入送稿器托盘，机器会在扫描完成时发出“哔”声，然后开始发送。

如果原稿置于原稿台上，换上下一张原稿，然后轻击［开始］键。
重复上述步骤，直至扫描完所有原稿。
轻击［读取完成］键。
机器会发出“哔”声，提示操作完成。
打开送稿器，并取出原稿。

- 如果在显示确认屏幕后一分钟内没有任何动作，扫描将自动停止，并且发送被保留。
- 可轻击［更改设置］键更改各扫描原稿的浓度、分辨率、扫描尺寸与发送尺寸。
  不过，在其它中选择了“多画面合一”或“卡片制作”时，扫描偶数页的原稿页面时只可以更改浓度。