操作向导 - 不能使用操作面板

故障处理

# 不能使用操作面板

##

检查点 | 解决方案
--- | ---
主电源指示灯是否点亮？ | 如果主电源指示灯不亮，请打开机器的电源。 请确认电源插头已牢固插入电源插座中，将主电源开关切换到“”位置，然后按［电源］按钮打开电源。
是否刚刚接通机器电源？ | 请等待，直至出现机器就绪的信息。 打开［电源］按钮后，机器需要一段时间完成预热操作。预热操作过程中可以选择功能，但任务不能运行。
［电源节省模式］按钮是否闪烁？ | 自动电源关闭模式已激活。要将机器恢复到正常运行状态，按［电源节省模式］按钮。 - “自动电源关闭计时器”
盖板是否打开？是否有设备与机器分离？ | 请阅读信息并采取合适的措施。 当盖板打开或设备与机器分离时，将会出现警告信息。
是否连续三次登录失败？ | 操作解锁后，请使用正确的用户信息登录。 当在设置模式下启用［登录失败警告］并连续3次登录失败，会出现警告信息，并且用户认证操作会被锁定5分钟。（如果您不知道用户信息，请联系您的管理员。） “设置模式”→［用户控制］→［默认设置］→［登录失败警告］。
是否出现信息提示自动登录失败？ | 请向管理员确认。 因网络或其它故障导致自动登录失败。如果您是管理员，请轻击［管理员密码］键，以管理员身份登录，暂时在设置模式下更改自动登录设置。（故障解决后，请将改动后的设置恢复到原始状态。）
触摸屏上是否出现“需要维修。代码：xx-xx*。”的信息？ *xx-xx处显示字母及数字。 | 重新打开机器电源。 请确认触摸屏右上角的工作状况显示的背景色已变灰，然后按［电源］按钮，再将主电源开关切换到“”位置。等待至少10秒钟的时间，然后将主电源开关切换到“”位置。主电源指示灯的颜色从橙色变为绿色后，按［电源］按钮。 如果数次关闭和打开［电源］按钮和主电源开关，错误信息仍旧出现，则可能是出现了需要维修的故障。在这种情况下，请停止使用机器并拔出电源插头，然后与您的经销商或最近的授权服务部门联系。（当与您的经销商或最近的授权服务部门联系时，请通知他们所显示的错误代码。）