操作向导 - 电源管理设置

设置模式

# 电源管理设置

##

可以启用或禁用自动电源关闭功能，且可以设置预热模式。
此功能可降低能耗，并同时帮助您节约自然资源，并减少环境污染。
预热模式设置
预热模式启用的时间可以设置为1至240分钟。
打印结束后如果没有进行其它操作，经过设置的启用时间后，预热模式就会启用。此功能可降低能耗，并同时帮助您节约自然资源，并减少环境污染。
请选择最适合您任务需要的时间。
在预热模式中可以关闭面板显示。
不能禁用预热模式。
自动电源关闭过渡时间是固定的。
自动电源关闭过渡时间是固定的。
当启用此设置时，会禁用［按照每天时间更改过渡时间。］选项。
如果禁用自动电源关闭，在此设置的时间将禁用。
远程任务结束时立即进入自动电源关闭模式。
此功能在自动电源关闭模式中有效。当机器完成从计算机接收的打印任务时或者输出接收的传真数据时，机器会立即返回自动电源关闭模式。
按照每天时间更改过渡时间
此功能根据4周内取得的任务日志分析机器的使用情况，实现每个时期向自动电源关闭模式的最佳过渡控制。
当启用此设置时，禁用［固定过渡时间］选项。

- 图象转印控制设置不改变。
- 这与开机/关机日程无关。如果两者都启用，电源打开/关闭时间表设置优先。

- 页数针对每种纸张尺寸分别计算。
- 当机器电源关闭时，这段时间没有任务。

过渡到节能和自动电源关闭模式

方案 | 过渡时间 | 每小时平均输出*
--- | --- | ---
模式1（任务开始优先1） | 1小时后 | 700或以上
模式2（任务开始优先2） | 30分钟后 | 150至699
模式3（节能优先1） | 5分钟后 | 40至159
模式4（节能优先2） | 最短时间后 | 最多39

* 工厂默认设置
自动
此功能根据特定时间内取得的任务日志分析机器的使用情况，实现每个时期的最佳化电源控制。
如果机器没有4周的任务日志信息，机器进入模板2（模式3（节能优先1）8:00与18:00时之间）。然后进入模式4（节能优先2）。
手动
可以为每个时间段设置方案。
机器已有3方案模板。节能方案可以添加到“原稿Eco方案1至4”。
3方案模板

模板 | 方案 | 模式说明
--- | --- | ---
模板1 | 全天“节能优先2” | 机器始终以“模式4（节能优先2）”运行。
模板2 | 8:00-18:00“节能优先1” | 机器在8:00和18:00之间以“模式3（节能优先1）”运行，其它时间以“模式4（节能优先2）”运行。
模板3 | 8:00-18:00“任务开始优先1” | 机器在8:00和18:00之间以“模式1（任务开始优先1）”运行，其它时间以“模式4（节能优先2）”运行。

睡眠模式设置
可以选择“低功率”或“快速唤醒”。

项目 | 说明
--- | ---
低功率 | 机器切换到节能模式，但恢复需要一些时间。
快速唤醒 | 与低功耗模式相比，电量会上升一定程度，但可以恢复更快。