操作向导-清洁概述

清洁和更换

# 清洁概述

##

为了确保机器能持续提供高质量性能，请定期清洁机器。
如果出现彩色/白色线条或卡纸，请按照下列清洁步骤操作。

在扫描图象上留下脏点或彩色/白色线条

按顺序清洁下列零部件直到不留下脏点、或彩色/白色线条。

- 清洁原稿台和送稿器

手送纸盒中出现卡纸时：

- 清洁手送送纸辊

如果在使用送稿器时扫描原稿上出现线条或其它脏点时：

- 清洁原稿送纸辊

出现彩色线条时：

- 清洁激光组件
- 清洁感光鼓的主充电辊

不要使用可燃性喷雾剂来清洁机器。如果喷雾剂中气体与机器内部的灼热的电气组件或定影组件接触，则可能会导致火灾或触电。

- 不要使用稀释剂、苯或类似挥发性清洁剂来清洁机器。这样可能会使外壳分解或褪色。
- 用柔软的布轻轻拭去操作面板上带镜面抛光（如下图）区域的灰尘。如果使用的布较粗糙或摩擦的用力过度，可能损坏表面。

mirror_finish.jpg
带镜面抛光区域如所示。