操作向导 - 在指定时间开始发送

图象发送

# 在指定时间开始发送

## 定时发送

< 共步>
放置原稿。
将原稿置于送稿器托盘中或原稿台上。

- 送稿器
- 原稿台

指定收件人。

- 输入收件人

轻击［其它］键，然后轻击［定时器］键。
轻击［开］键。
设置将显示当前时间。如果时间不同，开始任务之前请在设置模式中将其更正。

- 使用网络扫描仪之前

指定日期。
05053001.jpg
轻击将以24小时格式指定时间（小时和分钟）。
轻击数值显示字段中的键可以直接输入数值。
完成设置后，轻击。
要取消定时发送设置：
轻击［关］键。
轻击［开始］键开始扫描原稿。
轻击［预览］键可在发送传真前查看图象的预览。有关详细信息，请参阅“检查发送图象”。

- 如果将原稿插在送稿器托盘中，则机器会扫描所有原稿。
  机器会发出“哔”声提示扫描已结束，之后机器将进入发送待机状态。
- 如果原稿放置在原稿台上，则每次扫描一页。
  在扫描结束时，放置下一页原稿并轻击［开始］键。
  重复此步骤直至扫描完所有页面，然后轻击［读取完成］键。
  机器会发出“哔”声提示扫描已结束，之后机器将进入发送待机状态。

原稿扫描到内存中。无法在指定的时间扫描原稿。