操作向导 - E-mail警告和状态

设置模式

# E-mail警告和状态

##

状态信息
选择标准E-mail状态功能或高级E-mail状态功能设置。
E-mail状态功能可定期将机器状态信息发送到保存的地址。
标准
分别设置E-mail状态信息清单1、E-mail状态信息清单2和经销商E-mail状态信息清单。

项目 | 说明
--- | ---
E-MAIL地址 | 输入收件人E-mail地址以传送机器状态信息。当输入多个地址时，用分号(;)或逗号(,)分隔。
现在发送 | 触摸此项后，会将状态信息发送到E-mail地址清单的收件人。
按照日程1发送 | 如果选中，会根据预设日程定期发送E-mail。
按照日程2发送 | 如果选中，会根据预设日程定期发送E-mail。
日程设置 | 选择发送E-mail的日程。

高级
双向状态信息 可以启用双向状态信息。

项目 | 说明
--- | ---
POP3服务器 | 输入POP3服务器的IP地址或主机名。
端口编号 | 输入POP3服务器的端口编号。默认设置为端口110。
POP认证 | 使用认证协议（包括APOP）进行POP3服务器认证。
用户名 | 输入用户名。双向E-mail状态发送打印需要特殊的用户帐号。
密码 | 输入密码。 如需更改密码，请将［变更密码］设为。
轮询间隔 | 输入POP3服务器的轮询间隔。默认设置为5分钟。
启用SSL | 允许SSL通信上的POP或TLS通信上的POP通讯（使用STLS指令）。 这需要服务器支持SSL通信上的POP或STLS指令。 要允许SSL通信，请将“端口编号”设为SSL通信上的POP端口编号。 要允许TLS通信上的POP，请将“端口编号”设为正常POP3通信的端口编号。
连接测试 | 触摸［执行］按钮可测试到POP3服务器的连接。

警告信息
选择E-mail提醒功能设置。
E-mail提醒功能可以使用E-mail将机器故障报告给管理员或经销商。
分别设置E-mail状态地址清单1、E-mail状态地址清单2和E-mail状态经销商地址清单。
E-mail地址
输入发送提醒信息的收件人E-mail地址。可以输入多个地址，用分号或冒号分隔。
例如：aaa@abc.jp,bbb@xyz.com