操作向导 - 扫描设置

设置模式

# 扫描设置

##

可配置与图象发送功能相关的设置（扫描、网络传真等）。
如需传真功能相关设置的说明，请参阅“图象发送设置 - 传真功能。”
扫描设置
以下设置与扫描有关。
设置默认发件人
如果执行扫描到E-mail时，在发送设置中没有指定［回复到］，机器会使用保存在此处的信息。
发件人名称
输入默认发件人名称（最多20个字符）。
回复邮件地址
输入默认的回复地址（最多64个字符）。
如果仅保存发件人名称，此信息将不能被用作发件人信息。
默认色彩模式设置
在E-mail地址、网络文件夹、FTP和桌面中选择彩色复印和黑白复印的默认色彩模式设置。
除非指定了E-mail，否则指定“扫描仪通用”。
自动（黑白双色、灰度*）、真彩、灰度、 黑白双色
* 色彩模式设置为［自动］时扫描黑白原稿时
自动色彩模式时禁止变更黑白设置：此功能可在色彩模式设置为［自动］时通过初始屏幕禁用黑白设置。
初始文件格式设置
指定在E-mail、网络文件夹、FTP或桌面模式中发送文件的初始文件格式。除非指定了E-mail，否则指定“扫描仪通用”。
文件类型
PDF、PDF/A、TIFF、JPEG*1、压缩PDF*2, 5、压缩PDF（超精细）*2、5、压缩PDF/A*4、压缩PDF/A（超精细）*4、暗码PDF、暗码/压缩PDF*3、5、暗码/压缩PDF（超精细）*3、5、XPS
*1 当选择了［黑白］时，格式为［TIFF］。
*2 选择［黑白］时，格式为［PDF］。
*3 选择［黑白］时，格式为［暗码PDF］。
*4 选择［黑白］时，格式为［PDF/A］。
*5 安装扫描功能扩充组件时
黑白
压缩：无压缩、MH（G3）、MMR（G4）
彩色/灰度
数据压缩率：低、中、高
黑字增强
每页归档为一个文件
当扫描多页文件时，每个扫描的页面生成一个独立的文件。
启用此设置时，可指定每个文件的页数。
页数
可为每个文件指定任意的页数。启用［每页归档为一个文件］时，可使用此设置。
当文件类型选择［JPEG］时，则无法选择［每页归档为一个文件］。
压缩广播的文件
使用扫描到E-mail或网络传真为广播发送选择压缩模式。此处设置的压缩模式用于所有的收件人，它们各自的压缩模式设置将被忽略。
黑白
MH (G3)、MMR (G4)
彩色/灰度
低、中、高
黑字增强
E-mail附件大小上限设置（E-mail）
为了防止在扫描到E-mail中发送过大的图象文件，可以将文件大小限制设为1MB-10MB，增量为1MB。如果通过扫描原稿创建的图象文件的总大小超过了限制，图象文件就会被弃置。
如果您不想设置限制，请选择［没有限制］。
此设置链接到网络传真设置的“E-MAIL附件大小上限设置”。
数据附件大小上限设置（FTP/桌面/网络文件夹）
可以为通过扫描到FTP、扫描到桌面和扫描到网络文件夹功能设置发送文件的大小。可以将限制选择为50MB，150MB和300MB。如果通过扫描原稿创建的图象文件的总大小超过了限制，图象文件就会被弃置。
如果您不想设置限制，请选择［没有限制］。
在包括E-mail和网络传真收件人的广播中，“E-mail附件大小上限设置（E-mail）”中设置的限制优先。
密件抄送设置
启用密件抄送
如果您想使用密件抄送传送，请启用此设置。在图象发送地址簿屏幕上显示［密件抄送］键。
工作状况屏幕中显示密件抄送地址
在工作状况屏幕和地址清单标签上显示密件抄送地址。
禁用扫描功能
指定此设置可禁用遥控PC扫描。
默认地址设置
默认地址设置
可以保存一个默认地址，这样只通过按下［彩色复印］键或［黑白复印］键便可进行发送，而无需指定地址。选择［适用用户的E-mail地址登录。］时，当前登录用户的E-mail地址可设置为默认地址。

- 如果设置了默认地址，初始屏幕变为扫描模式屏幕。
- 扫描到E-mail、扫描到FTP、扫描到桌面或扫描到网络文件夹的默认地址只能设置一个。

同时也应用到传真/网络传真屏幕
在传真/网络传真屏幕中，如果不想将登录用户的E-mail地址作为默认收件人应用，轻击［同时也应用到传真/网络传真屏幕］检选框将其设为。
允许取消
可以取消自动输入的登录用户的E-mail地址。要取消，轻击操作面板上的［取消］键。