操作向导 - 纸盒设置

设置模式

# 纸盒设置

##

本节介绍了纸盒与纸张类型设置。
此设置可指定纸张类型、纸张尺寸和每个纸盒使用的功能。
当触摸［纸盒设置］键时，会出现一个清单，显示纸盒和当前设置。
纸盒自动切换
当一个纸盒在打印过程中缺纸时，此功能将决定是否自动选择另一个装有同样尺寸和类型纸张的纸盒继续打印。
每个纸盒的设置
当触摸［更改］键时，显示相应的设置屏幕。
可以配置以下设置。

项目 | 说明
--- | ---
类型 | 选择要装入纸盒的纸张类型。 可供选择的纸张类型因纸盒的不同而不同。有关更多信息，请参阅“纸盒设置”。 如需使用类型设置，请参阅“纸张类型创建”。
尺寸 | 从清单中选择纸张尺寸。可供选择的纸张类型因纸盒的不同而不同。可供选择的纸张尺寸可能也会因上述选定的纸张类型而受到限制。有关更多信息，请参阅“纸盒设置”。 如果所需的纸张尺寸没有出现在清单中，请选择［自定义尺寸］并直接输入纸张尺寸（仅用于手送纸盒）。有关更多信息，请参阅“纸盒设置”。
进纸允许任务 | 选择可以使用的模式。如果您不想在选定的纸盒中使用某项功能，请禁用此功能。 如果将纸张类型设置为除普通纸、再生纸、彩色纸或用户类型以外的“类型”，则无法选择［传真］和［网络传真］。

- 如果此处指定的纸张尺寸与纸盒中装入的纸张尺寸不一致，打印时会导致故障或卡纸。
  如需更改纸盒中的纸张尺寸，请参阅“使用机器之前”。
- 选择纸张类型时会自动设置纸盒属性，如“固定纸张正反面”。无法在此屏幕中更改纸盒属性。
- 如果选择了“设置模式”中的［系统设置］→［设备设置］→［禁用纸盒设置］，则无法配置纸盒设置（手送纸盒除外）。

纸盒设置

纸盒 | 纸张类型 | 尺寸
--- | --- | ---
纸盒1 | 普通纸、预打印纸、再生纸、信头纸、预打孔纸、彩色纸、厚质纸1*1、用户类型 | 自动-AB系（A3、A4、A4R、B4、B5、B5R、216 x 330 (8-1/2x13））、自动-英寸系（Ledger （11x17）、Legal （8-1/2x14）、Letter （8-1/2x11）、Letter-R （8-1/2x11R）、Executive-R（7-1/4x10-1/2R））、216 x 340（8-1/2x13-2/5）、216 x 343（8-1/2x13-1/2）、发票-R （5-1/2x8-1/2R）、A5R、8K、16K、16KR
纸盒2
纸盒3（安装供纸盒时） | 自动-AB系（A3、A4、A4R、B4、B5、B5R、216 x 330 (8-1/2x13))、自动-英寸系（Ledger （11x17）、Legal （8-1/2x14）、Letter （8-1/2x11）、Letter-R （8-1/2x11R）、Executive-R （7-1/4x10-1/2R））、216 x 340（8-1/2x13-2/5）、216 x 343 （8-1/2x13-1/2）、发票-R （5-1/2x8-1/2R）、A5R、8K、16K、16KR
纸盒4（安装供纸盒时）
纸盒5（安装了大容量纸盒时） | 普通纸、预打印纸、再生纸、信头纸、预打孔纸、彩色纸、用户类型 | A4、B5、Letter（8-1/2 x 11）
手送 | 除纸盒1至4的纸张类型外，厚质纸2*1、薄纸、光泽纸 | 自动-AB系（A3W（12x18）、A3、B4、A4、A4R、A5R、B5、B5R、Ledger（11x17）、Letter （8-1/2x11）、216 x330 (8-1/2x13) *2、216 x340 (8-1/2x13-2/5) *2、216 x343 (8-1/2x13-1/2) *2、8K、16K）、自动-英寸系（A3W（12x18）、Ledger（11x17）、Legal （8-1/2x14） *2、216 x 340（8-1/2x13-2/5） *2、Letter （8-1/2x11）、Letter-R （8-1/2x11R）、Executive-R （7-1/4x10-1/2R）、发票-R （5-1/2x8-1/2R）、A3、A4、B4、B5)、尺寸输入-AB系（X=140至432、Y=90至297）、尺寸输入-英寸系（X=5-1/2至17、Y=3-5/8至11-5/8)、16KR、自定义1-7
标签页 | 自动-AB 系（A4、A4R、B5、B5R）、自动-英寸系（8-1/2x11、8-1/2x11R）
投影胶片 | 自动-AB 系（A4、A4R）、自动-英寸系（8-1/2x11、8-1/2x11R）
标签纸 | 自动-AB系（A4）、自动-英寸系（8-1/2x11）
信封 | COM-10、MONARCH、DL、C5

*1
  厚质纸1：106 g/m2至220 g/m2 索引纸厚质纸
  厚质纸2：221 g/m2至256 g/m2索引纸厚质纸
*2
  自动检测的纸张尺寸可在手送纸盒设置屏幕的“自动检测相似尺寸选择”中设置（如下所示）。

自动检测相似尺寸选择
手送纸盒设置屏幕中的“自动检测相似尺寸选择”可用于从进行纸张尺寸自动检测时的纸张尺寸中选择自动检测到的纸张尺寸。
设置“自动-AB系”的情况下可从三种纸张尺寸中选择一种。设置“自动-英寸系”的情况下可从两种纸张尺寸中选择一种。
当放入手送纸盒中的纸张尺寸与设置中的某种纸张尺寸相同时，在设置中选定的纸张尺寸将会自动检测到。

自动-AB系 | 216 x 330（8-1/2 x 13）、216 x 340（8-1/2 x 13-2/5）、216 x 343（8-1/2 x 13-1/2）
自动-英寸系 | 8-1/2 x 14、216 x 340（8-1/2 x 13-2/5）