操作向导 - 图象发送设置 - 传真功能

设置模式

# 图象发送设置 - 传真功能

##

可以选择传真功能的图象发送设置。
传真设置
默认设置
可启用或禁用传真设置，以满足您任务的需要。
自动唤醒模式
当［电源］键处于“关闭”位置（但是主电源开关处于“”位置），并且机器接收到传真时，此功能能够激活机器并打印传真。
此功能被禁用时，机器将等到［电源］按钮处于“打开”位置时才能打印接收到的传真。
暂停时间设置
更改传真号码中插入的暂停时间长度。
如果在拨号或保存传真号码时插入一个连字符(-)，即插入2秒的暂停。
可以1秒为单位在1至15秒范围内设置。
传真地址确认功能
在发送传真时，此设置指定是否显示收件人确认信息，以防止意外发送到错误收件人。
扬声器设置
使用这些设置来设置免提发出的声音、振铃音量、线路声音、传真接收完成声音、传真发送完成声音和传真通信错误声音。对于传真接收完成声音、传真发送完成声音和传真通信错误声音，除了音量之外还可以选择振铃方案和传输完成声音时间设置。
确认设置声音
检查所选振铃方案和音量。
遥控接收号码设置
可从连接的分机输入1位数字并触摸键将机器设为传真接收模式。此1位数字称为遥控接收号码，可在0至9的范围内设置。
发送时打印原稿
打印处理报告时，此功能用于将所发送原稿首页的部分内容打印在处理报告上。从以下设置中选择一个。

- 打印所有报告
- 只打印错误报告
- 不打印

如果下一个“处理报告打印选择设置”设为“不打印” 时，此设置无效。
处理报告打印选择设置
选择是否打印处理报告，以及如果打印报告，要在什么条件下进行打印。可为以下操作分别选择设置：
单次发送

- 打印所有报告
- 只打印错误报告
- 不打印

广播

- 打印所有报告
- 只打印错误报告
- 不打印

接收

- 打印所有报告
- 只打印错误报告
- 不打印

机密接收

- 打印注意页
- 不打印

打印处理报告时，此功能用于将所发送原稿首页的部分内容打印在处理报告上。有关详细信息，请参阅“发送时打印原稿。
当处理报告打印设置为“接收”时，则从“允许/拒绝号码设置”指定为拒绝接收的号码接收到的报告将不会打印。
动作报告打印选择设置
此设置用于定期打印保存在机器内存中的图象发送动作报告。
图象发送动作报告可设置为每次处理动作达到200个时打印，或以规定的时间频率（如一天仅一次）打印报告。（可以同时启用这两个设置。）

- 如果您只选择了“在指定的时间打印日志”设置，并且机器记录的发送数量在指定时间之前到达200张，这时每进行一次新的发送，机器就会删除最早保存的发送任务信息（机器将不会打印最早的任务信息）。
- 需要时可以手动打印处理报告。有关更多信息，请参阅“清单打印(管理员)”。

ECM
线路的状况有时会干扰发送的传真图象。开启ECM（出错纠正模式）时，受干扰的页面可以自动重新发送。
如果其它机器支持超级G3，则ECM忽略该设置起作用。
发送设置
您可以配置与传真发送相关的设置。
自动缩小发送设置
此设置用于自动缩小所发送传真的尺寸，以适合接收方机器的纸张尺寸。
如果禁用此设置，传真将按等倍尺寸发送。由于尺寸未调整到适合打印纸张的尺寸，所接收到的传真的一部分可能会被剪切掉。
旋转发送设置
当发送下列尺寸的图象时，此功能可以将图象逆时针旋转90度。（该设置可在每个尺寸中独立配置。）
A4、B5R、A5R、Letter（8-1/2×11）、发票R（5-1/2×8-1/2R）、16K
A4R和Letter（8-1/2x11R）尺寸图象不旋转。
快速联机发送
启用此设置时，机器扫描完首页后即开始发送传真。发送与剩余页面扫描同时进行。
如果禁用此设置，只有当所有页面扫描完后才开始发送。请注意，此设置不适用于手动发送。
接收方打印页码
接收方机器打印发送图象时，可以在每个打印页的顶部添加页码。
发件人名称切换
可让您在需要时更改收件人名称和发件人传真号码。
日期/发件人号码显示位置设置
此设置决定了接收方机器上打印在传真顶端上的日期和发件人信息的位置。如需将信息打印在发送文件图象之外，请触摸［原稿图象外侧］键。如需将信息打印在发送文件图象之内，请触摸［原稿图象内侧］键。
有关打印位置的更多信息，请参阅“传真”中的“添加发件人信息至传真（发送发件人号码）”。
忙音时自动重拨
因线路忙或其它原因无法成功发送时，此程序可用于设置重拨次数和重拨的时间间隔。
忙音时的重拨次数
此设置指定线路忙时机器是否执行重拨。进行重拨时，您可以设置重拨尝试的次数。
忙音时的尝试重拨的间隔（分钟）
可设置重拨的时间间隔。
通信错误时重拨
如果传真发送因通信错误而失败，此功能可决定机器自动重拨的次数。
错误时的重拨次数
指定发生通信错误时机器重拨的次数。
错误时的尝试重拨的间隔（分钟）
可设置重拨的时间间隔。
禁止传真广播
禁止传真广播。
接收设置
您可以配置与传真发送相关的设置。
自动接收呼叫次数
用于选择机器在自动接收模式下自动接收呼叫和开始接收传真的振铃次数。
双面接收设置
用于将接收到的传真在纸张上进行双面打印。
当启用此设置并且接收到包含2页或以上（每页尺寸必须相同）的传真时，机器就会将其打印在纸张的两面。
自动接收缩小设置
当接收到的传真包括发件人名称和号码等打印信息时，接收到的图象比标准尺寸稍大。此设置用于自动缩小图象尺寸，使其符合标准尺寸。

- 如果禁用了自动接收缩小功能，超出标准尺寸之外的图象边缘将被剪切。但是，图象将会更清晰，因为它会以与原稿相同的尺寸被打印。
- 标准尺寸是指如A4和B5的尺寸。

打印风格设置
此设置决定打印接收传真时的纸张选择状况。从以下三个状况中选择一个。
实际尺寸禁止剪切
接收到的传真图象不分成多页按实际尺寸打印。如果未装入同样尺寸的纸张或更大尺寸的纸张，传真则会被接收到内存中，直至装入合适尺寸的纸张才会打印。
但是，如果接收的传真长度大于A3尺寸，就会自动分成多页打印。
实际尺寸允许剪切
每个接收到的图象按实际尺寸打印。如有需要，可分成多页打印。
自动选择
需要时，每个接收到的图象按实际尺寸打印。否则，图象在打印前将自动缩小。
设置转发接收数据的电话号码
如果发生问题阻止机器打印已接收的传真，已接收的传真可转发给另一台传真机。此设置用于编辑接收传真机的传真号码。只能编入一个转发传真号码（最多64位）。
触摸［-］键，在数字间插入暂停符。
如果您想在接收方机器中指定一个传真代码机密内存收件箱，输入传真号码和传真代码（子地址和密码）后，请触摸［/］键。
LETTER接收缩小打印
当接收到Letter尺寸的传真时，此设置可将传真缩小为A4R尺寸。
启用该设置时，A4尺寸的传真也会被缩小。
接收日期和时间打印
启用该设置，打印接收日期和时间。
选择［接收图象内侧］或［接收图象外侧］作为日期和时间的打印位置。
选择［接收图象内侧］时，接收的日期和时间将打印在接收到的图象上。
选择［接收图象外侧］时，接收到的图象将会缩小，接收的日期和时间将打印在空白区域。
未启用“自动接收缩小设置”时，无法选择［接收图象外侧］作为接收日期和时间的打印设置。
传真输出设置
这些设置用于选择接收传真的份数和输出托盘。当安装了装订分页器时，可选择装订分页器托盘作为输出托盘，并可选择装订。
输出托盘
选择接收传真的输出托盘。
打印数量
为已接收传真选择复印的份数，可打印数量为1至99。
装订设置
安装了装订分页器时，可设置已接收传真的装订位置。
纸张尺寸
安装了装订分页器时，选择用于打印已接收传真的纸张。

- 只有在“传真设置”中选择［多套打印］和［装订］检选框，此设置方可使用。
- 最多可装订50页。（当纸张为水平方向时，最多可装订30张。）

允许/拒绝号码设置
使用此设置指定是否允许或拒绝从保存的号码接收传真。

项目 | 说明
--- | ---
拒绝接收 | 拒绝从保存的号码接收传真。
允许接收 | 允许从保存的号码接收传真。
全部无效 | 即使号码已经保存，忽略号码并允许从所有号码接收传真。
拒绝未知呼叫 | 如果呼叫者阻止发送呼叫者识别信息，则拒绝呼叫。
新建 | 新建一个拒绝或允许接收的地址或域名（最多50个字符）。 输入号码（最多20位）并触摸［保存］键。
创建号码清单 | 可显示保存号码的清单。 当从此屏幕选择号码时，该号码将从清单删除。

拒绝未知呼叫
若选中，来自拒绝未知呼叫设置号码的任何呼叫都将被拒绝，无论特定号码接收设置如何。
如果没有保存的防垃圾邮件地址或域名，则只能选择［新建］键。
传真轮询安全
以下设置适用于使用公共收件箱的定期轮询内存。
轮询安全
使用内存轮询功能时，此设置可决定是任何机器均允许轮询您的机器，或者只有保存在您机器中的机器可以轮询。
新建
启用轮询安全设置时，使用此设置保存（或删除）允许轮询您机器的传真号码。最多可保存10个收件人传真号码。每个号码的长度必须在20位以内。
口令键清单
显示已保存密码的清单。从清单选择号码并删除。
请注意，这些设置不可用于传真代码轮询内存。